# Descrizione EHMI

L'EHMI (interfaccia uomo-macchina estesa) si trova sul controller della chiave ed è composto da un display tattile di controllo e un pulsante. Il display funge da interfaccia integrata all'utensile per l'operatore, e consente di configurare, selezionare ed eseguire ispezioni e procedure; visualizzare risultati e grafici dei test; e per configurare il dispositivo.

Posizione | Nome | Definizione
--- | --- | ---
1 | Display | Schermo tattile che funge da interfaccia integrata all'utensile per l'operatore.
2 | ON/OFF / codice a barre | Pulsante fisico che accende/spegne la chiave, e che attiva lo scanner dei codici a barre

In questa sezione

- Barra dell'indicatore