# Автоматическое отключение при разряженной батарее

Когда уровень заряда батареи падает ниже критического порога (12 %), STRwrench настраивается на автоматическое выключение. При достижении критического уровня инструмент начинает издавать прерывистое звуковое оповещение и отключается через 5 минут.

При уровне заряда батареи ниже 12 % выполнить затяжку невозможно. При попытке выполнить затяжки с таким уровнем заряда выводится уведомление, напоминающее о невозможности работы.