# Popis EHMI

Rozhraní EHMI (Extended Human Machine Interface) je umístěno na controlleru klíče a skládá se z dotykového ovládacího displeje a tlačítka. Displej slouží jako integrované rozhraní nástroje pro obsluhu a lze ho používat ke konfiguraci, výběru a spouštění kontrol a tras, k zobrazování výsledků testů a trasování a ke konfiguraci nastavení zařízení.

Pozice | Název | Definice
--- | --- | ---
1 | Displej | Dotykový displej sloužící jako integrované rozhraní nástroje pro obsluhu.
2 | Zap./vyp. / čárový kód | Fyzické tlačítko pro zapínání/vypínání klíče a spouštění skeneru čárových kódů,

V této části

- Lišta indikátoru