# smartHEAD-Beleuchtung

Die smartHEAD-Beleuchtung beleuchtet den Bereich unter dem Endmontagewerkzeug; dies kann hilfreich sein, um Verbindungen in dunklen Bereichen besser erkennen zu können. Sie wird für 10 Sekunden aktiviert, wenn die Barcode-Taste an der EHMI des Schlüssels betätigt wird.

Weitere Informationen zu Funktionen und Konfiguration der Beleuchtung finden Sie im Benutzerhandbuch der STRwrench QA Inspector Software.