# Światło oświetlające smartHEAD

Światło oświetlające smartHEAD zapewnia oświetlenie pod narzędziem osadzanym na końcu klucza; może to być pomocne przy uzyskaniu lepszej widoczności przegubów w ciemnych obszarach. Jest aktywowane przez 10 sekund po wciśnięciu przycisku kodu kreskowego na EHMI klucza.

Więcej informacji na temat funkcji i konfiguracji światła znajduje się w Podręczniku użytkownika oprogramowania QA Inspector STRwrench.