# 尺寸和重量

| J* [mm] | K [mm] | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | E [mm] | 重量 [kg]
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
STRwrench Controller Compact + smartHEAD 80 Nm | 374 | 437 | 145 | 278 | 13.4 | 9x12 | 1.60
STRwrench Controller Compact + smartHEAD 250 Nm | 499 | 554 | 262 | 278 | 13.4 | 14x18 | 2.20
STRwrench Controller Advanced + smartHEAD 250 Nm Long | 699 | 754 | 462 | 278 | 13.4 | 14x18 | 2.31
STRwrench Controller Advanced + smartHEAD 400 Nm | 825 | 874 | 583 | 278 | 13.4 | 14x18 | 2.95
STRwrench Controller Advanced + smartHEAD 1000 Nm Aluminum | 1490 | 1540 | 1248.5 | 278 | 13.4 | Ø28 | 6.70

*尺寸 J 是标准臂，从手柄中心量到端头管件工具中心。当使用延长件时，该信息用于计算扭矩修正系数。这一尺寸计算用于标准 Atlas Copco 端头管件工具；如果使用其他端头管件工具，则必须重新计算这一测量值。
了解更多信息，请参见 STRwrench QA Inspector Software User Guide。