# Prendendo a Ferramenta com Acessório de Extremidade

1. Insira a Ferramenta com Acessório de Extremidade alinhando o PINO com a guia de referência no interior do smartHEAD.

2. Empurre a Ferramenta com Acessório de Extremidade até ocorrer a parada mecânica e o PINO travar.

Só há uma maneira de inserir a Ferramenta com Acessório de Extremidade no smartHEAD. O PINO deve ser inserido em seu alojamento: não o force em outra posição.