# Automatické vypnutí při vybití baterie

Utahovák STR je nakonfigurován tak, aby se automaticky vypnul, když úroveň nabití akumulátoru klesne pod kritickou mez (12 %). Jakmile je dosaženo kritické úrovně, nástroj začne vydávat přerušované akustické hlášení a po 5 minutách se vypne.

Když je úroveň nabití akumulátoru nižší než 12 %, nelze provádět utahování. Při pokusu o provedení utahování při touto úrovni nabití se zobrazí upozornění, které připomene nemožnost provozu.