# Opis EHMI

Interfejs EHMI (Extended Human Machine Interface – rozszerzony interfejs człowiek-maszyna) znajduje się na sterowniku klucza i składa się z dotykowego wyświetlacza sterowania i przycisku. Wyświetlacz służy jako wbudowany w narzędziu interfejs dla operatora i można go używać w celu konfiguracji, wyboru i uruchamiania kontroli i tras; do wyświetlania wyników testów i konfiguracji ustawień urządzenia.

Pozycja | Nazwa | Definicja
--- | --- | ---
1 | Wyświetlacz | Ekran dotykowy służący jako wbudowany w narzędziu interfejs dla operatora.
2 | Przełącznik ON/OFF / kod kreskowy | Przycisk fizyczny służący do włączania/wyłączania klucza oraz do wyzwalania skanera kodów kreskowych.

W tej sekcji

- Pasek wskaźnika