# Fixer l'outil de raccord d'extrémité

1. Insérez l'outil de raccord d'extrémité en alignant la BROCHE sur le repère situé à l'intérieur du smartHEAD.

2. Enfoncez l'outil de raccord d'extrémité jusqu'à la butée mécanique et au verrouillage de la BROCHE.

Le raccord d'extrémité ne peut être inséré dans le smartHEAD que d'une seule manière. La BROCHE doit être insérée dans son carter : ne la forcez pas dans d'autres positions.