# Sekwencje błyskowe wskaźników LED

Poniżej przedstawiono standardowe sekwencje błyskowe wskaźników LED:

Opis ogólny | Opis sekwencji światła | Kolor światła | Ilustracja*
--- | --- | --- | ---
Uruchamianie / rozruch | Światło pulsacyjne Wszystkie diody LED | Biały | Wł. (zdjęcie z lewej strony) - wył. (zdjęcie z prawej strony)
Rozpoczęcie dokręcania | Światło punktowe Centralna dioda LED w oświetleniu widoku z przodu i z tyłu. | Biały |
Postęp dokręcania | Światło z gradientem promieniowym, 2 kierunki Światło diody LED od środka na boki jednocześnie w widoku z przodu i z tyłu. | Biały |
Wynik OK | Światło stałe Wszystkie diody LED | Zielony |
Wynik NOK | Światło zmienne Wszystkie diody LED | Czerwona |
Partia wykonana | Światło z gradientem promieniowym, 1 kierunek Rozpoczyna od środkowej diody LED w widoku z przodu i kontynuuje promieniowo, aż do osiągnięcia środkowej diody LED. | Biały |

*Opis ilustracji:

A | Zachowanie wskaźnika | B | Wstecz
C | Pierścień LED (sekcja) | D | Przód