# Dati del prodotto

Campo di misura della coppia operativa | dal 10 % al 100 % della capacità di smartHEAD
Errore di precisione della coppia massima (relativo al valore letto dal controller STRwrench) | ±0,1 %
Errore massimo di linearità della coppia (relativo al valore letto dal controller STRwrench) | ±0,015 %
Precisione della misurazione della coppia (smartHEAD) | 0,5% di lettura a ±1 cifra (dal 10% al 100% della coppia nominale) 1% di lettura a ±1 cifra (dal 5% al 10% della coppia nominale)
Capacità di sovraccarico | 120% della capacità di smartHEAD
Stabilità della temperatura della misurazione della coppia | 0,1% della capacità /10°C
Velocità angolare massima | 150 °/s
Precisione della misurazione dell'angolo | ±1° su 360° senza precarico coppia ±1% su 360° con precarico coppia
Peso | 854,3 g 1,8 lb