# Wymiary i masa

| J* [mm] | K [mm] | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | E [mm] | Masa [kg]
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Sterownik STRwrench Compact + smartHEAD 80 Nm | 374 | 437 | 145 | 278 | 13.4 | 9x12 | 1.60
Sterownik STRwrench Compact + smartHEAD 250 Nm | 499 | 554 | 262 | 278 | 13.4 | 14x18 | 2.20
Sterownik STRwrench Advanced + smartHEAD 250 Nm, długa | 699 | 754 | 462 | 278 | 13.4 | 14x18 | 2.31
Sterownik STRwrench Advanced + smartHEAD 400 Nm | 825 | 874 | 583 | 278 | 13.4 | 14x18 | 2.95
Sterownik STRwrench Advanced + smartHEAD 1000 Nm, aluminium | 1490 | 1540 | 1248.5 | 278 | 13.4 | Ø28 | 6.70

*Wymiar J to standardowe ramię, mierzone od środka uchwytu do środka narzędzia osadzanego na końcu klucza. Ta informacja jest wykorzystywana do obliczenia współczynnika korekcji momentu obrotowego, gdy wykorzystywane jest przedłużenie. Ten wymiar jest obliczany dla standardowych narzędzi osadzanych na końcu klucza Atlas Copco, jeśli wykorzystywane jest inne narzędzie osadzane na końcu klucza, należy ponownie obliczyć ten pomiar.
Więcej informacji zawiera STRwrench QA Inspector Software User Guide.