# Размеры и вес

| J* [мм] | K [мм] | X [мм] | Y [мм] | Z [мм] | E [мм] | Вес [кг]
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Контроллер STRwrench Compact + smartHEAD 80 Нм | 374 | 437 | 145 | 278 | 13,4 | 9x12 | 1,60
Контроллер STRwrench Compact + smartHEAD 250 Нм | 499 | 554 | 262 | 278 | 13,4 | 14x18 | 2,20
Контроллер STRwrench Advanced + smartHEAD 250 Нм, длинный | 699 | 754 | 462 | 278 | 13,4 | 14x18 | 2,31
Контроллер STRwrench Advanced + smartHEAD 400 Нм | 825 | 874 | 583 | 278 | 13,4 | 14x18 | 2,95
Контроллер STRwrench Advanced + smartHEAD 1000 Нм, алюминиевый | 1490 | 1540 | 1248,5 | 278 | 13,4 | Ø28 | 6,70

*Размер J — это стандартный рычаг, измеренный от центра рукоятки до центра инструмента для концевых соединений. Данная информация используется для расчета поправочного коэффициента крутящего момента при использовании удлинителя. Данный размер рассчитывается для стандартных инструментов Atlas Copco для концевых соединений. Если используется другой схожий инструмент, данное значение необходимо пересчитать.
Более подробная информация представлена в STRwrench QA Inspector Software User Guide.