# Montage des smartHEAD

1. Bringen Sie den smartHEAD an der Schlüssel-Steuerung an.

   Um das Sichtfeld der EHMI beim Betrieb unter bestimmten Umstände zu optimieren, kann der smartHEAD in 4 Positionen angebracht werden, die jeweils um 90° gedreht sind.

2. Ziehen Sie die Pressklemme herunter.

3. Drücken Sie die Pressklemme nach unten und drehen Sie sie gleichzeitig im Uhrzeigersinn, um den smartHEAD an der Schlüssel-Steuerung zu befestigen.