# Produktdata

Driftmoment mätintervall | från 10 % till 100 % av smartHEAD-kapaciteten
Noggrannhetsfel för maxmoment (relaterat till det värde som avläses av STRwrench-styrenheten) | ±0,1 %
Linjäritetsfel för maxmoment (relaterat till det värde som avläses av STRwrench-regulatorn) | ±0,015 %
Momentmätnoggrannhet (smartHEAD) | 0,5 % avläst värde ±1 siffra (från 10 % till 100 % av märkmoment) 1 % avläst värde ±1 siffra (från 5 % till 10 % av märkmoment)
Överlastmarginal | 120 % av smartHEAD-kapacitet
Temperaturstabilitet vid momentmätning | 0,1 % av kapaciteten/10 °C
Max vinkelhastighet | 150 °/s
Vinkelmätnoggrannhet | ±1° över 360° utan förladdningsmoment ±1° över 360° med förladdningsmoment
Vikt | 854,3 g 1,8 lb