# Données produit

Portée de mesure de couple en fonctionnement | de 10 % à 100 % de la capacité de smartHEAD
Erreur de précision du couple maximum (liée à la valeur lue par le coffret STRwrench) | ± 0,1 %
Erreur de linéarité du couple maximum (liée à la valeur lue par le coffret STRwrench) | ± 0,015 %
Précision de la mesure de couple (smartHEAD) | Lecture de 0,5 % ±1 chiffre (de 10 % à 100 % du couple nominal) Lecture de 1 % ±1 chiffre (de 5 % à 10 % du couple nominal)
Capacité de surcharge | 120 % de la capacité de smartHEAD
Stabilité en température de la mesure du couple | 0,1 % de la capacité/10 °C
Vitesse angulaire maximale | 150 °/s
Précision de la mesure d'angle | ±1° sur 360° sans pré-charge de couple ±1% sur 360° avec pré-charge de couple
Poids | 854,3 g 1,8 lb