# 寸法と重量

| J* [mm] | K [mm] | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | E [mm] | 重量 [kg]
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
STRwrench コントローラー コンパクト + smartHEAD 80 Nm | 374 | 437 | 145 | 278 | 13.4 | 9x12 | 1.60
STRwrench コントローラー コンパクト + smartHEAD 250 Nm | 499 | 554 | 262 | 278 | 13.4 | 14x18 | 2.20
STRwrench コントローラー アドバンスト + smartHEAD 250 Nm　ロング | 699 | 754 | 462 | 278 | 13.4 | 14x18 | 2.31
STRwrench コントローラー アドバンスト + smartHEAD 400 Nm | 825 | 874 | 583 | 278 | 13.4 | 14x18 | 2.95
STRwrench コントローラー アドバンスト + smartHEAD 1000 Nm　アルミニウム | 1490 | 1540 | 1248.5 | 278 | 13.4 | Ø28 | 6.70

*寸法 J は標準アームで、ハンドルの中心からエンドフィッティングツールの中心までを計測した値です。この情報は、延長を使用した場合のトルク補正係数の計算に使用されます。この寸法は、標準のアトラスコプコのエンドフィッティングツール用に計算されています。別のエンドフィッティングツールを使用する場合は、この測定値を再計算する必要があります。
詳細については、STRwrench QA Inspector Software User Guideを参照してください。