# Dimensioni e peso

| J* [mm] | K [mm] | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | E [mm] | Peso [kg]
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Controller compatto STRwrench + smartHEAD 80 Nm | 374 | 437 | 145 | 278 | 13,4 | 9x12 | 1,60
Controller compatto STRwrench + smartHEAD 250 Nm | 499 | 554 | 262 | 278 | 13,4 | 14x18 | 2,20
Controller avanzato STRwrench + smartHEAD 250 Nm lunga | 699 | 754 | 462 | 278 | 13,4 | 14x18 | 2,31
Controller avanzato STRwrench + smartHEAD 400 Nm | 825 | 874 | 583 | 278 | 13,4 | 14x18 | 2,95
Controller avanzato STRwrench + smartHEAD 1000 Nm alluminio | 1490 | 1540 | 1248,5 | 278 | 13,4 | Ø28 | 6,70

*La dimensione J indica il braccio standard, misurato dal centro dell'impugnatura al centro dell'utensile per i raccordi terminali. Questa informazione consente di calcolare il coefficiente di correzione della coppia quando viene utilizzata un'estensione. Questa dimensione viene calcolata per gli utensili di montaggio standard Atlas Copco; se si usasse un utensile di montaggio diverso, ricalcolare questa misura.
Per maggiori informazioni consultare STRwrench QA Inspector Software User Guide.