# Dimensiones y peso

| J* [mm] | K [mm] | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | E [mm] | Peso [kg]
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Controlador STRwrench Compact + smartHEAD 80 Nm | 374 | 437 | 145 | 278 | 13,4 | 9x12 | 1,60
Controlador STRwrench Compact + smartHEAD 250 Nm | 499 | 554 | 262 | 278 | 13,4 | 14x18 | 2,20
STRwrench Controller Advanced + smartHEAD 250 Nm Long | 699 | 754 | 462 | 278 | 13,4 | 14x18 | 2,31
STRwrench Controller Advanced + smartHEAD 400 Nm | 825 | 874 | 583 | 278 | 13,4 | 14x18 | 2,95
STRwrench Controller Advanced + smartHEAD 1000 Nm Aluminio | 1490 | 1540 | 1248,5 | 278 | 13,4 | Ø28 | 6,70

*La dimensión J es el brazo estándar, medido desde el centro de la empuñadura hasta el centro de la herramienta de terminal. Esta información se utiliza para calcular el Coeficiente de corrección de par cuando se utiliza una extensión. Esta dimensión se calcula para las herramientas de terminal estándar Atlas Copco; si se utiliza una herramienta de terminal diferente, esta medida debe volver a calcularse.
Para más información, consulte STRwrench QA Inspector Software User Guide.