# Údaje o produkte

Rozsah prevádzkového momentového rozsahu | od 10 % do 100 % kapacity smartHEAD
Chyba presnosti maximálneho momentu (súvisí s hodnotou odčítanou ovládačom STRwrench) | ± 0,1 %
Chyba linearity maximálneho momentu (súvisí s hodnotou odčítanou ovládačom STRwrench) | ± 0,015 %
Presnosť merania momentu (smartHEAD) | 0,5 % odčítaná hodnota ±1 číslica (od 10 % do 100 % menovitého momentu) 1 % odčítaná hodnota ±1 číslica (od 5 % do 10 % menovitého momentu)
Preťažiteľnosť | 120 % kapacity smartHEAD
Teplotná stabilita merania momentu | 0,1 % kapacity/10 °C
Maximálna uhlová rýchlosť | 150 °/s
Presnosť merania uhla | ±1° až 360° bez momentového predpätia ±1° až 360° s momentovým predpätím
Hmotnosť | 854,3 g 1.8 lb