# Patrones de parpadeo de indicadores LED

Los patrones de parpadeo estándar de los indicadores LED se muestran a continuación.

Descripción general | Descripción del patrón de luz | Color de la luz | Ilustración*
--- | --- | --- | ---
Puesta marcha/arranque | Luz de impulso Todos los LED | Blanco | Encendido (imagen izquierda) - Apagado (imagen derecha)
Inicio de apriete | Foco LED centrales en parte delantera y trasera se encienden. | Blanco |
Progreso de apriete | Luz de gradiente radial, 2 direcciones Los LED se encienden desde el centro hacia los laterales en vista delantera y trasera simultáneamente. | Blanco |
Resultado OK | Luz constante Todos los LED | Verde |
Resultado NOK | Luz alterna Todos los LED | Rojo |
Lote realizado | Luz de gradiente radial, 1 dirección Empieza desde el LED central en la vista frontal y continúa de forma radial hasta alcanzar el LED central. | Blanco |

«Descripción de ilustración:

A | Comportamiento de luz | B | Volver
C | Anillo LED (sección) | D | Delantero