# Barra indicadora

La barra indicadora se presenta en la parte superior de todos los menús. Los iconos de la barra indicadora ofrecen información sobre los elemento enumerados a continuación.

Icono | Descripción
--- | ---
| El icono conexión inalámbrica indica la intensidad de la señal de la conexión de red de fábrica de la herramienta. Si no se ha establecido ninguna conexión, el icono aparece tachado.
| El icono sentido indica si el apriete debe realizarse en sentido horario (DER) o en sentido antihorario (IZQ).
| El icono batería indica el estado de la carga de la batería acoplada a la herramienta.

Los niveles de carga de la batería aparecen enumerados a continuación:

Icono Batería | Icono Comportamiento | Nota
--- | --- | ---
| Constante | Carga completa
| Constante | Carga alta
| Constante | Media carga. Cargue la batería cuando sea posible.
| Intermitente | Carga baja. Cargue la batería.
| Constante | Nivel crítico, no es posible realizar apriete. Cargue la batería.