# Luz de Iluminação do smartHEAD

A luz de iluminação do smartHEAD fornece iluminação sob a ferramenta com acessório de extremidade. Isso é útil para que se tenha uma melhor visão das juntas em áreas escuras. Ela é ativada por 10 segundos quando é pressionado o botão do código de barras na EHMI do torquímetro.

Para obter mais informações sobre a funcionalidade e configuração da luz, consulte o Guia do Usuário do Software STRwrench QA Inspector.