# Description de EHMI

Le EHMI (Interface Homme-Machine Étendue) est situé sur le coffret de la clé et comprend un écran de commande tactile et un bouton-poussoir. L'écran sert d'interface intégrée à l'outil pour l'opérateur et peut être utilisé pour configurer, sélectionner et exécuter des inspections et des parcours ; pour afficher les résultats et les courbes des tests ; et pour configurer les paramètres de l'appareil.

Position | Nom | Définition
--- | --- | ---
1 | Écran | L'écran tactile sert d'interface intégrée à l'outil pour l'opérateur.
2 | Marche/Arrêt / Code-barres | Bouton physique permettant d'allumer/éteindre la clé et de déclencher le lecteur de codes-barres.

Dans cette section

- Barre d'indicateur