# Abmessungen und Gewicht

| J* [mm] | K [mm] | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | E [mm] | Gewicht [kg]
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
STRwrench-Steuerung Compact + smartHEAD 80 Nm | 374 | 437 | 145 | 278 | 13,4 | 9x12 | 1,60
STRwrench-Steuerung Compact + smartHEAD 250 Nm | 499 | 554 | 262 | 278 | 13,4 | 14x18 | 2,20
STRwrench-Steuerung Advanced + smartHEAD 250 Nm | 699 | 754 | 462 | 278 | 13,4 | 14x18 | 2,31
STRwrench-Steuerung Advanced + smartHEAD 400 Nm | 825 | 874 | 583 | 278 | 13,4 | 14x18 | 2,95
STRwrench-Steuerung Advanced + smartHEAD 1000 Nm Aluminium | 1490 | 1540 | 1248,5 | 278 | 13,4 | Ø28 | 6,70

*Abmessung J ist der Standard-Arm, gemessen vom Mittelpunkt des Handgriffs bis zum Mittelpunkt des Endmontagewerkzeugs. Diese Informationen werden zur Berechnung des Drehmoment-Korrekturkoeffizienten verwendet, wenn eine Verlängerung benötigt wird. Diese Abmessung wird für die standardmäßigen Montagewerkzeuge von Atlas Copco berechnet; wird ein anderes Montagewerkzeug verwendet, muss dieses Maß neu berechnet werden.
Weitere Informationen finden Sie im STRwrench QA Inspector Software User Guide.