# Luce del smartHEAD

La luce di smartHEAD fornisce un'illuminazione sotto l'attrezzo per i raccordi terminali, che offre una visione ottimale dei giunti nelle aree buie. Si attiva per 10 secondi quando si preme il pulsante del codice a barre sul EHMI della chiave.

Per ulteriori informazioni sulla funzionalità e la configurazione della luce, consultare il manuale d'uso software di ispezione QA STRwrench.