# Характеристики изделия

Диапазон измерения рабочего крутящего момента | от 10 % до 100 % производительности smartHEAD
Погрешность точности максимального крутящего момента (относительно значения на контроллере STRwrench) | ± 0,1 %
Погрешность линейности максимального крутящего момента (относительно значения на контроллере STRwrench) | ± 0,015 %
Точность измерения крутящего момента (smartHEAD) | 0,5 % считывания данных ± 1 цифра (от 10 % до 100 % номинального крутящего момента) 1 % считывания данных ± 1 цифра (от 5 % до 100 % номинальный крутящего момент)
Максимальная допустимая мощность | 120% от мощности smartHEAD
Температурная стабильность измерения крутящего момента: | 0,1 % от мощности/10 °C
Макс. угловая скорость | 150 °/с
Точность измерения угла | ±1° на 360° без предварительной нагрузки момента затяжки ±1° на 360° с предварительной нагрузкой момента затяжки
Вес | 854,3 г 1,8 фунта