# Padrões de Intermitência da Luz de Sinalização de LED

Os padrões de intermitência das luzes de sinalização de LED são mostrados abaixo:

Descrição geral | Descrição do padrão da luz | Cor da luz | Ilustração*
--- | --- | --- | ---
Iniciando/reinicializando | Luz de pulso Todos os LEDs | Branco | On (Ligado) (imagem esquerda) - Off (Desligado) (imagem direita)
Iniciação do aperto | Spot de luz LED central na iluminação tanto da visão frontal quanto posterior. | Branco |
Avanço do aperto | Luz gradiente radial, duas direções Luzes de LED do centro em direção às laterais tanto na visão frontal quanto posterior, simultaneamente. | Branco |
Resultado OK | Luz sólida Todos os LEDs | Verde |
Resultado NOK | Luz alternando Todos os LEDs | Vermelha |
Lote concluído | Luz gradiente radial, uma direção Começa do LED central na visão frontal e continua radialmente até atingir o LED central. | Branco |

*Descrição da ilustração

A | Comportamento da luz | B | Posterior
C | Anel de LED (seção) | D | Parte da frente