# Lišta indikátoru

Lišta indikátoru se zobrazuje nad všemi nabídkami. Ikony na liště indikátoru poskytují informace o níže uvedených prvcích.

Ikona | Popis
--- | ---
| Ikona bezdrátového spojení uvádí sílu signálu připojení k tovární síti nástroje. Pokud spojení není navázáno, ikona je vyškrtnutá.
| Ikona směru určuje, jestli je utahování nutno provést po směru hodinových ručiček (CW), nebo proti směru hodinových ručiček (CCW).
| Ikona akumulátor prezentuje stav nabití akumulátoru připojeného k nástroji.

Úrovně nabití akumulátoru jsou uvedeny níže.

Ikona akumulátoru | Chování akumulátoru | Poznámka
--- | --- | ---
| Stále | Plně nabitá
| Stále | Vysoký stav nabití
| Stále | Středně nabitá. Nabijte baterii, až to bude možné.
| Blikání | Téměř vybitá. Nabijte baterii.
| Stále | Kritická úroveň, nelze provádět utahování. Nabijte baterii.