# Generálna údržba

Servis môže vykonať iba kvalifikovaný personál, ktorý má prístup k Servisným pokynom a/alebo bol vyškolený pre servis nástrojov Tensor.

Elektrický motor je utesnená jednotka a nesmie ho za žiadnych podmienok otvárať nikto iný okrem Atlas Copco Industrial Technique AB!

Ak sa rozhodnete, že motor má poruchu alebo potrebuje servis, vráťte celú jednotku na výmenu spoločnosti Atlas Copco Industrial Technique.

Motory, ktoré boli otvorené niekým iným než spoločnosťou Atlas Copco Industrial Technique, nebudú servisované.

Odporúčame opravu a preventívnu údržbu v pravidelných intervaloch raz ročne alebo maximálne po 250 000 utiahnutiach (v závislosti od toho, čo nastane skôr). Častejšia oprava môže byť potrebná, ak sa zariadenie používa vo veľmi náročných prevádzkach. Ak stroj nepracuje správne, musíte ho okamžite nechať skontrolovať.

Pri rozoberaní nástroja používajte vždy špeciálne nevrhnutý servisný nástroj 4080 0848 80 (vyžadujú sa dva tieto nástroje).

Generálna oprava modelov s malou hlavou (SH): Odporúčame generálnu opravu a preventívnu údržbu v pravidelných intervaloch raz ročne alebo maximálne po 100 000 utiahnutiach, v závislosti od toho, čo bude skôr. Ak stroj používate pri vysokých uťahovacích momentoch, vysokej frekvencii cyklov alebo dlhom čase uťahovania, bude potrebná častejšia generálna oprava. Ak stroj nepracuje správne, musíte ho okamžite nechať skontrolovať.