# Inštalácia

Nástroj musí byť pomocou vlastnej správnej napájacej jednotky POWER FOCUS pripojený k jednofázovej sieti 230V/50 Hz alebo 115V/60 Hz. Pozrite si pokyny pre vašu napájaciu jednotku POWER FOCUS.

Zapojenie kábla nástroja:

- Opatrne skontrolujte, že typ kábla je správny.

- Nastavte konektor kábla pomocou dvoch asymetricky uložených hlavičiek na konektore tak, aby zapadol do drážok v rukoväti nástroja.

- Dotiahnite poistnú maticu.

- Opatrne skontrolujte potiahnutím, zatlačením a pootočením konektora kábla, že spoj je dobrý (nesmie sa hýbať).

Nástroj ma zabudovaný elektronický pamäťový čip, ktorý prenáša kalibračnú hodnotu momentového snímača a uhlové pulzy k napájacej jednotke POWER FOCUS. Akékoľvek zmeny týchto hodnôt vykonané v jednotke POWER FOCUS počas pripojenia tohto nástroja sa uložia v pamäti nástroja.