# 检修

必须由有资格阅读维修手册的人或者已经接受过相应培训的人来完成对Tensor工具的维修保养工作。

电机为密封装置，除 Atlas Copco Industrial Technique AB 工作人员之外，任何人不得擅自开启。

如确定电机存在缺陷或者需要维修，请将整台电机退回 Atlas Copco Industrial Technique 进行更换。

由 Atlas Copco Industrial Technique 之外的其他任何人打开的电机不将予以维修。

建议定期进行大修与预防性维护保养（每年一次或拧紧次数高达 250.000 次后，以先到者为准）。如果高负荷使用工具，应增加维护次数。如果工具工作不正常，必须马上进行检查。

拆卸工具时 务必 使用专门设计的工具4080 0848 80, (需要两把同时使用)。

小头 (-SH) 型号大修：建议定期进行大修与预防性维护保养（每年一次或拧紧次数多达 100,000 次后，以先到者为准）。如果在高扭矩、高周期率或长拧紧时间条件下使用，则大修应更频繁实施。如果该机器不能正常工作，应立即带去检查。