# Prevádzka

Uistite sa, že nástroj je v dobrom prevádzkovom stave a že regulátor správne naprogramovaný, aby sa predišlo neočakávanému chovaniu nástroja, čo môže viesť k poraneniu obsluhy.

Skontrolujte pohľadom na kontrolku funkcie, ktorá je umiestnená nad rukoväťou nástroja (len pre ETV/ETD DS) alebo otočením ramena na spúšťacom tlačidle (len pre ETP DS), či nástroj má správny smer otáčania.

Funkcia soft-štart uľahčuje vloženie hlavy skrutky a závitu.

Trvanie soft-štartu sa dá nastaviť. Pozrite si príručku napájacej jednotky.

Nástroj je vybavený kontrolkami.

- Zelená = uťahovanie v poriadku

- Žltá = Upozornenie – nízky moment (nie pre ES)

- Červená = Upozornenie – vysoký moment

- Oranžová = indikátor funkcie (len pre SL a DL)

- Modrá = indikátor funkcie (len pre SL)