# Revisão

A assistência deve ser realizada apenas por pessoal competente com acesso às instruções de assistência e/ou que tenha sido instruído em assistência de ferramentas Tensor.

O motor elétrico é uma unidade selada e não poderá, sob qualquer circunstância, ser aberto por alguém que não faça parte da Atlas Copco Industrial Technique AB!

Se decidir que o motor elétrico apresenta algum defeito ou necessita de assistência, você deve devolver a unidade completa do motor para a Atlas Copco Industrial Technique para substituição.

Os motores abertos por alguém que não seja da Atlas Copco Industrial Technique não serão incluídos na assistência.

Recomenda-se fazer revisão e manutenção preventiva em intervalos regulares uma vez por ano ou depois de no máximo 250.000 apertos, dependendo do que ocorrer primeiro. Pode ser preciso fazer revisões mais frequentes se a máquina for usada em aplicações pesadas. Se a máquina não estiver trabalhando direito, deverá ser prontamente retirada para inspeção.

Ao desmontar a ferramenta use sempre a ferramenta própria de serviço 4080 0848 80, (são necessárias duas ferramentas de serviço).

Revisões de modelos de cabeça pequena (-SH): Recomenda-se que sejam realizadas revisões e manutenção preventiva a intervalos regulares, uma vez por ano ou no máximo após 100.000 apertos, dependendo do que ocorrer primeiro. Talvez uma revisão mais frequente seja necessária se usar torque alto, uma taxa de ciclo alto ou períodos longos de aperto. Se a máquina não estiver trabalhando corretamente, deverá ser prontamente retirada para inspeção.