# Manažment káblov

## Montáž kábla nástroja

- Uistite sa, že je kábel nástroja je správneho typu.

- Nastavte konektor kábla pomocou dvoch asymetricky uložených hlavičiek na konektore tak, aby zapadol do drážok v rukoväti nástroja.

- Dotiahnite poistnú maticu.

- Potiahnutím, zatlačením a pootočením konektora kábla sa uistite, že spoj je dobrý (nesmie sa hýbať).

Nástroj ma zabudovaný elektronický pamäťový čip, ktorý prenáša kalibračnú hodnotu momentového snímača a uhlové pulzy k napájacej jednotke POWER FOCUS. Akékoľvek zmeny týchto hodnôt vykonané v jednotke POWER FOCUS počas pripojenia tohto nástroja sa uložia v pamäti nástroja.