# Zarządzanie okablowaniem

## Mocowanie kabla narzędzia

- Upewnić się, że kabel narzędzia jest właściwego typu.

- Wtyk przewodu z dwoma elementami asymetrycznymi ustawić tak, by pasował do gniazda w uchwycie narzędzia.

- Dokręć nakrętkę blokującą.

- Sprawdzić prawidłowość podłączenia, pociągając, popychając i obracając złącze kabla (nie powinien występować żaden ruch).

Narzędzie ma wbudowany elektroniczny układ pamięci, który przesyła wartość kalibracji przetwornika momentu i impulsy kątowe do jednostki Power Focus / sterownika. Wszelkie zmiany ich wartości w POWER FOCUS wykonane w czasie, gdy narzędzie jest podłączone, zostaną zapisane w pamięci narzędzia.