# Tenzorový systém

Tenzorový systém pozostáva zo sortimentu uťahovacích nástrojov poháňaných bezuhlíkovými elektrickými motormi a rôznymi ovládacími jednotkami.

Motory sú k dispozícii v rôznych veľkostiach. Všetky nástroje sú chránené pred prehriatím motora. Systém elektrickej ochrany je založený na prerušovači zemniaceho okruhu, chrániča uzemnením (EFP). EFP je citlivý na malé blúdiace prúdy (>30mA) a pri vzniku takéhoto prúdu vypína pohon (30ms). Zmeny, rušenie alebo zásahy do ochranného systému rušia všetky záruky a povinnosti spoločnosti Atlas Copco. Hľadanie porúch a reštart systému môže vykonať iba autorizovaná osoba. Pravidelne overte ochranu uzemnením (EFP) pomocou stlačenia vypínacieho tlačidla. EFP sa má pritom vypnúť.