# ITB-A31-30-10

## Battery-Powered Nutrunner

# Información de producto

# Información general

ADVERTENCIA

Riesgo de daños a la propiedad y de lesiones graves

Asegúrese de leer, entender y seguir todas las instrucciones antes de utilizar la herramienta. Si no se siguen todas las instrucciones, pueden producirse descargas eléctricas, incendios, daños a la propiedad y/o lesiones personales graves.

- Lea toda la información de seguridad suministrada con las diferentes partes del sistema.

- Lea todas las instrucciones del producto para la instalación, el uso y el mantenimiento de las diferentes partes del sistema.

- Lea todas las normas sobre seguridad legisladas de forma local relacionadas con el sistema y las partes del mismo.

- Guarde todas las instrucciones y la información de seguridad para futuras consultas.

En esta sección

- Información de la herramienta motorizada
- Palabras de las señales de seguridad
- Garantía
- Sitio de Internet
- ServAid
- Hojas de datos de seguridad de MSDS/SDS
- Vídeo de seguridad de producto para aprietatuercas
- País de origen
- Planos de dimensiones

# Información de la herramienta motorizada

ADVERTENCIA

Lea todas las advertencias, instrucciones, ilustraciones y especificaciones de seguridad suministradas con esta herramienta motorizada.

Si no se siguen todas las instrucciones que se indican a continuación pueden producirse descargas eléctricas, incendios o graves daños personales.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

# Palabras de las señales de seguridad

Las palabras de las señales de seguridad Peligro, Advertencia, Precaución y Aviso tienen los siguientes significados:

PELIGRO | PELIGRO indica una situación de riesgo cuyo resultado, en caso de no evitarse, será la muerte o lesiones personales de gravedad.
ADVERTENCIA | ADVERTENCIA indica una situación de riesgo cuyo resultado, en caso de no evitarse, podría ser la muerte o lesiones personales de gravedad.
PRECAUCIÓN | PRECAUCIÓN, utilizada con el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación de riesgo cuyo resultado, si no se evita, podrían ser lesiones menores o leves.
AVISO | AVISO se utiliza para indicar prácticas que no están relacionadas con lesiones personales.

# Garantía

- La garantía del producto finalizará en 12+1 meses tras la entrega por parte del centro de distribución de Atlas Copco.

- El desgaste y deterioro normales de las piezas no están cubiertos por la garantía.

  - El desgaste normal es aquel que requiere la sustitución de una pieza u otro ajuste/revisión durante el mantenimiento estándar de la herramienta para ese periodo (expresado en tiempo, horas de funcionamiento o de forma similar).

- La garantía del producto se basa en un uso, mantenimiento y reparación adecuados de la herramienta y sus componentes.

- El daño que sufran las piezas a consecuencia de un mantenimiento inadecuado o realizado por técnicos que no sean Atlas Copco o sus Socios de servicio certificados durante el periodo de garantía no está cubierto por la garantía.

- Para evitar los daños o la destrucción de las piezas de la herramienta, someta la herramienta a las operaciones de servicio que establece el plan recomendado de mantenimiento y siga las instrucciones adecuadas.

- Las reparaciones de garantía solo se realizan en los talleres de Atlas Copco o por sus Socios de servicio certificados.

Atlas Copco ofrece una garantía ampliada y un mantenimiento preventivo de vanguardia a través de sus contratos ToolCover. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de Servicio local.

Para los motores eléctricos:

- La garantía solo se aplicará si el motor eléctrico no se ha abierto.

# Sitio de Internet

Puede encontrar información relacionada con nuestros productos, accesorios, piezas de repuesto y material impreso en el sitio web Atlas Copco.

Visite: www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid es un portal que se actualiza continuamente y contiene información técnica, como:

- Información sobre regulaciones y seguridad

- Datos técnicos

- Instrucciones de instalación, operación y servicio

- Listas de repuestos

- Accesorios

- Planos de dimensiones

Visite: https://servaid.atlascopco.com.

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de Servicio local Atlas Copco.

# Hojas de datos de seguridad de MSDS/SDS

Las fichas de datos de seguridad describen los productos químicos vendidos por Atlas Copco.

Consulte el sitio web de Atlas Copco para más información www.atlascopco.com/sds.

# Vídeo de seguridad de producto para aprietatuercas

Obtenga más información sobre las características de seguridad de los aprietatuercas Atlas Copco y sobre las medidas que debe tomar el operario para disfrutar de un uso seguro. Pulse el enlace o escanee el siguiente código QR para ver el vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

# País de origen

Para el país de origen, consulte la información en la etiqueta del producto.

# Planos de dimensiones

Puede encontrar planos de dimensiones en el archivo de planos de dimensiones o en ServAid.

Visite: https://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw o https://servaid.atlascopco.com.

# Descripción general

El aprietatuercas angular inalámbrico Tensor ITB-A, con su amplia gama de modelos y opciones de accesorio lleva la productividad y la calidad de montaje al siguiente nivel. ITB-A ofrece valores que incluyen compensación de ángulo TrueAngle, velocidades de apriete más rápidas e intensidad de señal inalámbrica mejorada. El Tensor ITB-A forma parte de la familia Tensor IxB, la cual comparte una plataforma de controlador integrada. Cuenta con la función de controlador dentro de la herramienta, lo que permite una integración directa con los accesorios de la estación y el sistema de producción sin la necesidad de un controlador físico intermedio. Esto desvela un mundo de oportunidades nuevas.

# Características

- Controlador integrado

- Compensación de ángulo TrueAngle con giroscopio

- Gama amplia de modelos de herramientas y accesorios

- Booster de aproximación

- Disipación de calor optimizada

- Antenas dobles

# Ventajas

- Productividad mejorada: velocidades de herramienta con cable

- Calidad de la junta mejorada

- Instalación rápida y reequilibrado de línea sencillo

- Fácil de utilizar: no se requiere formación adicional

- Producción continua y tiempo de actividad incrementado

# Serie de productos esenciales: Tensor IxB

Esta serie de vídeo cubre una amplia gama de temas relacionados con las herramientas IxB, incluyendo licencias de suministro con FMSP, importar y exportar datos, conectar con ToolsTalk 2 o ToolsNet 8 y mucho más:

Serie de productos esenciales: Tensor IxB

# Funciones del sistema

La herramienta cuenta con un controlador incorporado para configurar programas de apriete, lotes y otras funciones de la herramienta, como señales de entrada y de salida.

Conectando la herramienta al ordenador mediante USB o configurando una conexión inalámbrica a la red de la fábrica se puede acceder al controlador incorporado mediante la interfaz de usuario web del software IxB.

# Clave de herramienta

El formato de nombres de la herramienta IxB se puede utilizar para describir las funciones y características de la herramienta. A continuación encontrará un ejemplo de nombre de herramienta con la correspondiente clave de herramienta.

Posición | Descripción | Tecla
--- | --- | ---
1 | Plataforma | I = IxB (controlador integrado)
2 | Tecnología | P = Impulso T = Transductor
3 | Alimentación | B = Batería
4 | Forma de herramienta | A = Ángulo P = Pistola S = Recto
5 | Tamaño del motor |
6 | Generación de herramienta |
7 | Par máximo en Nm |
8 | Accionamiento de salida | I = Hexágono hembra HAD = Hold and Drive
9 | Tamaño de accionamiento | 06 = 1/4" 10 = 3/8" 13 = 1/2"
10 | Accesorios | HMI = EHMI
11 | Precisión | H = Alta precisión de par
12 | Accesorios | En blanco = sin accesorio BU = Escáner 2D etiqueta D4 B = Escáner 2D L = Faro

# Funciones de la herramienta

Posición | Descripción
--- | ---
1 | Indicadores LED
2 | Anillo inverso
3 | Gatillo de herramienta
4 | Puerto USB
5 | IAM (tarjeta SD)
6 | Batería
7 | Posición de los accesorios opcionales
8 | Botón de función

# Fuente de alimentación

Este producto se puede utilizar con una batería o con un cable de alimentación combinado con una unidad de suministro eléctrico.

# Temperatura ambiente

Para optimizar el rendimiento y la vida útil de la batería, conserve la batería dentro de los intervalos de temperatura.

Temperatura de funcionamiento, carga | De +5 a +40 °C (de +41 a +104 °F)
Temperatura de funcionamiento, descarga | De 0 a +40 °C (de +32 a +104 °F)
Temperatura de transporte | De −20 a +40 °C (de -4 a +104 °F)
Temperatura de almacenamiento | De +10 a +25 °C (de +50 a +77 °F)

Coloque la batería bajo la luz solar directa.

# Datos técnicos de producto

Puede encontrar los datos técnicos del producto en ServAid o en el sitio web Atlas Copco.

Visite: https://servaid.atlascopco.com o www.atlascopco.com.

Si no están disponibles los datos técnicos del producto en ninguno de los sitios web, póngase en contacto con el centro de atención al cliente local de Atlas Copco para obtener ayuda.

# Accesorios

# Información de accesorio

Visite la página de producto de la herramienta en ServAid para más información sobre los accesorios compatibles.

# Indicadores LED

El anillo LED de la herramienta está equipado con los indicadores siguientes:

Posición | Indicador LED | Indicación principal
--- | --- | ---
1 | LED de estado rojo | Resultado de apriete, NOK
2 | LED de estado verde | Resultado de apriete, OK
3 | LED de estado amarillo | Se pueden configurar en el software IxB para indicar diferentes eventos
4 | LED azul | Se pueden configurar en el software IxB para indicar diferentes eventos
5 | LED de dirección | Sentido de apriete
6 | - | -
7 | LED de alarma | Se ha producido un error en la herramienta
8 | LED de batería | Estado de carga de la batería
9 | LED de conexión inalámbrica | Conexión establecida

Para configurar los indicadores LED, consulte la Guía de usuario del software IxB.

# Instalación

# Instrucciones de instalación

# Conectar a la interfaz de usuario web del software IxB

1. Acople la fuente de alimentación a la herramienta. Los indicadores LED rojo y verde, junto con los indicadores LED de dirección parpadean, indicando que la herramienta se está poniendo en marcha. Espere a que se enciendan el LED de batería y uno de los indicadores LED de dirección. La herramienta ya está lista para operar.

2. Retire la tapa del puerto USB de la herramienta.

3. Conecte la herramienta al puerto USB del ordenador. Abra un navegador web e introduzca la dirección de la interfaz de usuario del software IxB: 169.254.1.1.

El LED de batería no se enciende al conectar la PSU.

## Tutoriales de productos esenciales

https://www.youtube.com/watch?v=ffQHjRwbIgw

# Acoplar el cable de alimentación eléctrica

Para acoplar el cable de alimentación eléctrica, consulte las Instrucciones de producto para Unidad de alimentación 950.

# Acoplar y extraer la batería

1. Acople la batería a la herramienta y asegúrese de que está bien fijada. La batería puede acoplarse mirando hacia adelante o hacia atrás para obtener la mejor accesibilidad y equilibrio.

2. Para extraer la batería, presione el botón de la batería y sáquelo.

# Instalación de accesorios

El desmontaje de la herramienta y/o las instalaciones de los accesorios solo debe realizarlo el personal de mantenimiento cualificado.

Herramientas necesarias:

- Llave regulable

- Destornillador

1. Coloque la parte delantera en una mordaza de sujeción de un tamaño adecuado y sujétela en un tornillo de banco.

2. Afloje la tuerca ciega delantera utilizando una llave regulable. Retire la herramienta del tornillo de banco.

3. Extraiga cuidadosamente el engranaje angular de la herramienta.

4. Extraiga las siguientes piezas de la carcasa del engranaje angular:

   1. el anillo de bloqueo (guardar para uso posterior)

   2. la arandela de sellado (desechar)

   3. la tuerca ciega delantera (desechar)

5. Monte las siguientes piezas en la carcasa del engranaje angular:

   1. nueva tuerca ciega delantera. Aplique una capa fina de grasa en el interior de la tuerca ciega.

   2. nueva arandela de sellado

   3. anillo de bloqueo

6. Sustituya la junta tórica de la carcasa del motor por otra junta tórica de mayor grosor con el mismo diámetro. Aplique una fina capa de grasa en la junta tórica y en la sección inferior de la carcasa del motor.

7. Coloque la herramienta en el medio anillo que tiene dos pasadores en el interior. Cuando el medio anillo esté colocado en la posición correcta, los pasadores se introducirán en las ranuras de la carcasa del motor y evitarán que el medio anillo gire.

8. Conecte el cable flexible al puerto del bus marcado con 1.

9. Conecte el cable flexible del medio anillo superior al puerto del bus marcado con 2 y una los dos medios anillos.

   Si instala un escáner láser, no mire fijamente a la luz. Este dispositivo emite láser CDRH/CEI clase 2 y luz CEI 1M.

10. Coloque una junta tórica en la ranura delante de los medios anillos. Aplique una capa fina de grasa en la junta tórica.

11. Apriete los dos medios anillos con cuatro tornillos utilizando un destornillador.

    Asegúrese de que el sellante del extremo de los medios anillos sella firmemente.

12. Extraiga el engranaje planetario de la carcasa del engranaje. Presione el engranaje planetario para encajarlo completamente en el eje.

    Asegúrese de colocar la rueda del engranaje en la posición correcta.

    Vuelva a colocar el engranaje en su posición. Aplique una capa fina de grasa en la arandela de estanqueidad.

13. Coloque la parte delantera en la mordaza de sujeción y sujete ésta en un tornillo de banco.

14. Apriete la tuerca ciega delantera utilizando llaves regulables.

# Configuración inicial

# Instalación y actualización del software

Para más información sobre la instalación y actualización del software, consulte la Guía de usuario del software IxB.

# Configuración de la herramienta

Para más información sobre cómo establecer una conexión inalámbrica, instalar licencias, configurar y asignar programas de apriete, consulte la Guía de usuario del software IxB.

El enlace hace referencia a la última versión del software. Las guías de usuario que describan versiones anteriores del software están disponibles en ServAid.

# Funcionamiento

# Directrices sobre ergonomía

Piense en su estación de trabajo mientras lee esta lista de directrices ergonómicas generales para identificar áreas de mejora en la postura, el emplazamiento de los componentes o el entorno de trabajo.

- Realice descansos frecuentes y cambie la posición de trabajo con regularidad.

- Adapte la zona de la estación de trabajo a sus necesidades y a la tarea.

  - Realice los ajustes para tener un alcance cómodo determinando dónde colocar las piezas y herramientas para evitar la carga estática.

  - Utilice equipamiento para la estación de trabajo, como mesas y sillas, adecuado para la tarea.

- Evite posiciones de trabajo por encima de la altura del hombro o con sujeciones estáticas durante las operaciones de montaje.

  - Cuando trabaje por encima de la altura del hombro, reduzca la carga sobre los músculos estáticos reduciendo el peso de la herramienta mediante la utilización de, por ejemplo, brazos de reacción, carretes de manguera o equilibradores de carga. También puede reducir la carga en los músculos estáticos sujetando la herramienta cerca del cuerpo.

  - Descanse con frecuencia

  - Evite posturas extremas de brazos y muñecas, en particular durante operaciones que requieran un grado de fuerza.

- Realice los ajustes necesarios para obtener un campo de visión adecuado que requiere un movimiento mínimo de los ojos y de la cabeza.

- Utilice una iluminación adecuada para la tarea.

- Seleccione la herramienta adecuada para la tarea.

- Utilice equipo de protección auditiva en entornos ruidosos.

- Utilice herramientas y consumibles insertados de alta calidad para minimizar la exposición a excesivos niveles de vibración.

- Minimice la exposición a fuerzas de reacción.

  - Durante el corte:

    Una rueda de corte puede bloquearse si está doblada o no está correctamente guiada. Utilice siempre la brida correcta para la rueda de corte y evite doblar la rueda de corte durante la operación.

  - Durante el taladro:

    El taladro puede calarse si la broca se rompe. Utilice mangos de soporte si el par máximo es demasiado elevado. La norma de seguridad ISO11148 apartado 3 recomienda el uso de un dispositivo para la absorción de un par de reacción superior a 10 Nm para herramientas con empuñadura de pistola y de 4 Nm para herramientas de caja recta.

  - Durante el uso de destornilladores o aprietatuercas de accionamiento directo:

    Las fuerzas de reacción dependen de los ajustes de la herramienta y de las características de la unión. La fuerza y la postura determinan la cantidad de fuerza de reacción que puede tolerar un operario. Adapte el ajuste del par a la fuerza y la postura del operario y utilice un brazo o una barra de reacción si el par es demasiado elevado.

- Utilice un sistema de extracción de polvo o lleve puesta una máscara protectora para la boca en entornos polvorientos.

# Instrucciones de funcionamiento

# Instrucciones generales

La herramienta solo se debe usar con la barra de reacción de par correspondiente, adaptada para usarla con la junta atornillada en cuestión.

ADVERTENCIA

Riesgo de aplastamiento

Antes de comenzar a trabajar, compruebe la dirección de giro de la herramienta. Si se desconoce la dirección de giro pueden provocarse lesiones personales o daños materiales. Las partes móviles pueden aplastar y cortar.

- Asegúrese de que la dirección de giro de la herramienta es correcta antes de ponerla en funcionamiento.

- Mantenga las manos y los dedos alejados de las piezas móviles.

# Palanca de bloqueo

La función de la palanca de bloqueo es evitar un arranque no intencionado de la herramienta.

Gire el gatillo de la palanca de bloqueo para bloquear/desbloquear la función de seguridad. Coloque siempre la palanca en posición de bloqueo antes de retirar la herramienta.

- Asegúrese de que la herramienta está equipada con una palanca de bloqueo.

- Compruebe que la palanca de bloqueo funciona correctamente.

- Sustituya la palanca de bloqueo si no funciona correctamente.

- No retire la palanca de bloqueo ni la bloquee con cinta.

Posición bloqueada.
Posición desbloqueada.

# Indicador LED de carga de la batería

El suministro eléctrico de la herramienta se realiza mediante una batería de ion de litio. La capacidad de la batería depende del modelo de batería y del tipo de trabajo realizado con la herramienta.

El indicador LED de batería en la herramienta indica el estado de carga de la herramienta. Se indica con las tres barras que marcan la capacidad restante, como se indica a continuación:

Indicador de carga de la batería | Observación
--- | ---
3 barras blancas | Carga completa.
2 barras blancas | Carga alta.
1 barra blanca | Media carga. Cargue la batería cuando sea posible.
1 barra roja | Carga baja. Cargue la batería.
1 barra roja, parpadeante | Nivel crítico, no es posible realizar apriete. Cargue la batería
Todas las barras parpadean en blanco | La herramienta funciona con la batería auxiliar.

Para más información sobre la carga de la batería y el indicador de carga en la propia batería, consulte las instrucciones de producto para el modelo de batería en cuestión.

## Tutoriales de productos esenciales

https://www.youtube.com/watch?v=vIzJvQ__ZEc

# Calibración de herramienta

Para más información sobre la calibración de esta herramienta, consulte la Guía de usuario del software IxB.

El enlace hace referencia a la última versión del software. Las guías de usuario que describan versiones anteriores del software están disponibles en ServAid.

# Indicación de selección del programa de apriete

Los indicadores del anillo LED pueden configurarse para mostrar el programa de apriete actualmente seleccionado en una secuencia (1-9). La función debe activarse en la interfaz de usuario web del Software IxB.

1. Para mostrar el programa actualmente seleccionado en una secuencia, gire el anillo inverso hacia la izquierda. El LED del programa de apriete se muestra de izquierda a derecha y de arriba a abajo, como se muestra a continuación. Si el programa de apriete actualmente seleccionado tiene una posición en la secuencia mayor de nueve, no se encenderá ningún indicador LED.

2. Gire el anillo inverso hacia la derecha y presione el gatillo de la herramienta para ejecutar el programa de apriete. El resultado se muestra en el anillo LED.

3. Para mostrar el programa seleccionado de nuevo, gire el anillo inverso hacia la izquierda.

El resultado de un aflojamiento se mostrará de forma normal. Si el anillo inverso se gira hacia la derecha después de un aflojamiento completo, entonces el programa de apriete seleccionado se mostrará en el anillo LED.

# Apriete

A medida que aumenta el par de tensión, la fuerza de reacción se acumula del mismo modo. Asegúrese de que la herramienta presenta buenas condiciones de funcionamiento y que se ha programado correctamente. Un funcionamiento imprevisto de la herramienta puede resultar en lesiones del operario.

## Sentido de rotación para el apriete

Para comprobar que la herramienta funciona en el sentido correcto:

- Gire el anillo de marcha inversa hacia la derecha, para establecer el sentido de apriete en el sentido horario (DER).

- Gire el anillo de marcha inversa hacia la izquierda, para establecer el sentido de apriete en el sentido contrario al horario (IZQ).

# Patrones de parpadeo del indicador LED

Los patrones de parpadeo estándar de los indicadores LED de la herramienta se muestran a continuación. Para configurar los indicadores LED, consulte la Guía de usuario del software IxB.

Indicador LED | Comportamiento de luz | Estado
--- | --- | ---
Sentido de apriete Rojo y verde | Ambas direcciones fijas Intermitente | La herramienta se pone en marcha.
Batería y sentido de apriete | Constante | La herramienta se ha puesto en marcha y está lista para operar.
Sentido de apriete | Ambos sentidos parpadean | La herramienta se pone en marcha tras la actualización de software.
Sentido de apriete | Ambas direcciones parpadean ocho veces, seguidas de una luz fija durante medio segundo. Este patrón de parpadeo se repetirá hasta que la herramienta realice un reinicio automático. | Indica uno de los casos siguientes: Datos no válidos en IAM Error durante la actualización de software de la herramienta Modo rescate Falta IAM Para más información sobre los mensajes de error, consulte la Guía de usuario del software IxB.

# Servicio

# Prevención de descargas electrostáticas

Los componentes del interior del producto y el controlador son sensibles a las descargas electrostáticas. Para evitar posibles averías, asegúrese de realizar el servicio y el mantenimiento en un entorno de trabajo aprobado con respecto a descargas electrostáticas. La siguiente figura muestra un ejemplo de una estación de servicio adecuada.

# Transferir configuraciones con IAM

El Módulo de aplicación inteligente (IAM) tiene el formato de una tarjeta SD. La tarjeta contiene todas las configuraciones y ajustes de la red actual.

En caso de fallo de la herramienta, la tarjeta se puede transferir a una herramienta nueva y todas las funciones permanecen iguales. Cuando se transfiere la tarjeta, la nueva herramienta se actualizará con el software en la tarjeta. Recomendamos se asegure de que la herramienta nueva ya funciona con la misma versión de software que la herramienta antigua, para minimizar el riesgo de pérdida de datos.

Tenga en cuenta que los resultados guardados asociados con la herramienta se perderán cuando se transfiera la tarjeta a otra herramienta. La dirección MAC está asociada con la tarjeta, no con la propia herramienta. Por lo tanto, cuando se transfiera una tarjeta a una herramienta nueva, la dirección MAC de la herramienta se actualizará.

El IAM solo se puede utilizar para almacenar los datos de configuración del selector. Si vuelve a formatear la tarjeta, o manipular los datos en la tarjeta sin utilizar el software IxB o ToolsTalk Service 2, resultará en una tarjeta inutilizable.

## Tutoriales de productos esenciales

https://www.youtube.com/watch?v=zB0QcQSdsz8

# Instrucciones de mantenimiento

# Revisión

El mantenimiento de su herramienta debe realizarlo personal cualificado que utilice únicamente piezas de recambio idénticas. De esta forma, se garantiza la seguridad de la herramienta. Las tareas de mantenimiento las realizará personal cualificado que tenga acceso a las instrucciones de mantenimiento y/o haya recibido formación para el mantenimiento de herramientas IxB.

¡El motor eléctrico es una unidad encapsulada y bajo ninguna circunstancia deberá ser abierto por persona ajena a Atlas Copco Industrial Technique AB! Si se determina que el motor eléctrico está averiado o necesita revisión, deberá devolver la unidad completa del motor a Atlas Copco Industrial Technique AB para su sustitución. Los motores que hayan sido abiertos por personas ajenas a Atlas Copco Industrial Technique AB no serán revisados.

Se recomienda la revisión y el mantenimiento preventivo a intervalos regulares una vez al año o después de un máximo de 250 000 aprietes, lo que antes ocurra. Es posible que sea necesario un mayor número de revisiones si hace un uso intensivo de la máquina. Si la máquina no funciona correctamente, se debe retirar inmediatamente del servicio para inspección.

Cuando desmonte la herramienta, utilice siempre la o las herramientas de servicio diseñadas específicamente recomendadas en la sección Repuestos en ServAid - https://servaid.atlascopco.com.

# Recomendaciones de servicio

Es recomendable realizar periódicamente operaciones de mantenimiento preventivo. Consulte la información detallada en Mantenimiento preventivo. Si el producto no funciona adecuadamente, deje de utilizarlo e inspecciónelo.

Si no dispone de información detallada sobre el mantenimiento preventivo, siga estas pautas generales:

- Limpie adecuadamente los componentes apropiados.

- Sustituya cualquier componente defectuoso o desgastado.

# Mantenimiento de batería auxiliar

La herramienta incluye una batería auxiliar interna. La batería auxiliar se utiliza, por ejemplo, para mantener la comunicación por radio activa durante la sustitución de la batería principal. La batería auxiliar ofrece aproximadamente 20 segundos para cambiar la batería principal antes de que la herramienta se apague.

Conecte siempre una herramienta recién fabricada a una batería principal y póngala en marcha durante dos horas para cargar la batería auxiliar.

Si utiliza versiones de software anteriores a las versiones recogidas en la tabla a continuación, sustituya la batería auxiliar al menos cada 12 meses. El procedimiento de sustitución lo debe realizar un técnico de servicio cualificado. Una batería auxiliar sustituida se debe reciclar de acuerdo con las Instrucciones de reciclaje.

Con versiones de software que coincidan con la tabla a continuación, sustituya la batería auxiliar cada tres años. El intervalo de servicio incrementado es aplicable a una batería nueva utilizada únicamente junto con las versiones de software en la siguiente tabla. Si la batería auxiliar se aproxima a los 12 meses de antigüedad, recomendamos sustituir la batería auxiliar durante la actualización al nuevo sofware.

TBP/TBP-S | SRB31 | SRB81 | IxB
Versión 2.1.3 o posterior | Versión 1.3.15 o posterior | Versión 1.4.0 o posterior | Versión 3.10.4 o posterior

## Condiciones de almacenamiento

- La vida útil de la batería auxiliar se ve perjudicada por las temperaturas extremas. Almacene la herramienta en un entorno con una temperatura ambiente entre 0 y 30 °C. No almacene repuestos de batería auxiliar.

- Si se debe almacenar una herramienta recién fabricada, asegúrese de alimentarla durante al menos dos horas antes de almacenarla.

- Durante el almacenamiento, asegúrese de poner en marcha la herramienta al menos cada cinco meses para recargar la batería auxiliar. La herramienta se debe poner en marcha durante al menos dos horas cada vez.

# Instrucciones de lubricación

# Guía de lubricación

Pieza | Lubricante
--- | ---
Engranajes planetarios con cojinetes | Molycote BR2 Plus
Engranajes angulares con cojinetes | Atlas Gear Grease 270 (Herramientas configuradas con cabeza angular 110° (-SZ), también se puede utilizar Molycote Longterm 2 plus.)
Roscas, junas tóricas, otros | Almagard LE 3751

# Lubricación

Lubrique de acuerdo con la Guía de lubricación durante cada servicio.

Para más información, consulte la sección Repuestos en ServAid - https://servaid.atlascopco.com.

# Solución de problemas

# Códigos de eventos y error

Consulte la Guía de usuario IxB para una lista completa de eventos y códigos de error de la herramienta.

# Sobrecalentamiento de la herramienta

La herramienta puede soportar cualquier trabajo normal en línea que el operario realice con los ajustes adecuados.

La temperatura de la herramienta puede verse influenciada por los parámetros siguientes:

- tiempos de ciclo breves

- par superior al nominal

- velocidad demasiado baja

- par predominante demasiado elevado

- juntas muy blandas

- temperatura ambiente

# Reciclaje

# Normativas medioambientales

Cuando se ha utilizado un producto, debe reciclarse adecuadamente. Desmonte el producto y recicle los componentes de acuerdo con la legislación local.

Las baterías pueden contener sustancias peligrosas que pueden provocar graves daños al medio ambiente, la salud de las personas y la seguridad si no se manipulan correctamente. No deseche las baterías en la basura doméstica. Las baterías se deben recoger por separado para su reciclaje y se deben arrojar a un contenedor de reciclaje de baterías. Este producto y su información cumple los requisitos de la Regulación sobre baterías (UE)2023/1542, y deben manipularse según lo dispuesto en la misma. Las baterías están marcadas con el símbolo de un contenedor de basuras con ruedas tachado sin una línea negra debajo. La batería se debe reciclar según establecen las normativas locales o se deben enviar a su Centro de atención al cliente de Atlas Copco para su manipulación. Solo personal formado debe manipular las baterías. Al devolver las baterías usadas a través de los canales de recogida adecuados, ayuda a evitar daños ambientales y permite la recuperación de valiosas materias primas.

# Instrucciones de reciclaje

Posición | Pieza | Nota | Reciclar como
--- | --- | --- | ---
1 | Cabeza angular |  | Metal, acero
2 | Tuerca ciega |  | Metal, acero
3 | Engranaje planetario |  | Metal, acero
4 | Transductor de par |  | Electrónica (WEEE)
5 | Eje |  | Metal, acero
6 | Placa | 2 uds | Metal, acero
7 | Cubierta | 2 uds | Plástico, otros, PA
8 | Motor |  | Electrónica (WEEE)
9 | Módulo HMI |  | Electrónica (WEEE)
10 | Tuerca ciega |  | Metal, acero
11 | Anillo elástico |  | Metal, acero
12 | Anillo de retención |  | Metal, acero
13 | Cuerpo del asa |  | Metal, aluminio
14 | Empuñadura | 2 uds | Plástico, otros, PA
15 | Antena | 2 uds | Electrónica (WEEE)
16 | Soporte de la batería |  | Metal, aluminio
17 | Módulo de placa principal |  | Electrónica (WEEE)
18 | Soporte de placa principal | 4 uds | Goma, elastómero termoplástico
19 | Botón |  | Metal, acero
20 | Soporte de plástico | 2 uds | Plástico Otros, POM
21 | Tapa |  | Plástico, otros, PA
22 | Batería auxiliar |  | Batería, ion litio
23 | Módulo de alimentación |  | Electrónica (WEEE)
24 | Accesorio | Opcional | Accesorio electrónico - Sistema electrónico (WEEE), otro - metal, acero
25 | Accesorio | Opcional | Accesorio electrónico - Sistema electrónico (WEEE), otro - metal, acero