# ITB-A31-30-10

## Battery-Powered Nutrunner

A Apertadeira Angular Sem Fio Tensor ITB-A, com sua ampla gama de opções de modelos e acessórios traz a produtividade e a qualidade de montagem ao próximo nível. A ITB-A oferece valores que incluem uma compensação de ângulo (TrueAngle), velocidades mais rápidas de aperto e uma maior força de sinal sem fio. A Tensor ITB-A faz parte da Família Tensor IxB, que compartilha uma plataforma de controlador integrada. Ela apresenta a funcionalidade do controlador dentro da ferramenta, permitindo uma integração direta com acessórios da estação e o sistema de produção sem a necessidade de uma caixa intermediária e física do controlador. Isso abre um mundo de oportunidades.

# Benefícios

- Maior produtividade - velocidade de ferramentas com fio

- Maior qualidade da junta

- Rápida instalação e fácil rebalanceamento da linha

- Fácil de usar - sem a necessidade de treinamento extra

- Produção contínua e maior disponibilidade

# Recursos

- Controlador integrado

- TrueAngle - compensação de ângulo com giroscópio

- Ampla linha de modelos de ferramentas e acessórios

- Reforço do Rundown

- Dissipação de calor aprimorada

- Antena dupla