# ITB-A31-30-10

## Battery-Powered Nutrunner

# 产品信息

# 一般信息

警告

存在财产损失或严重受伤的风险

确保在操作工具前阅读、了解并遵守各项操作说明。若不遵守所有操作说明，可能会造成电击、火灾、财产损失和/或严重的人身伤害。

- 阅读所有随本系统不同部分提供的安全信息。

- 阅读针对安装、操作和维护本系统不同部分的产品说明。

- 阅读有关本系统及其中零件的所有本地安全法规。

- 保存所有安全信息和说明，以备将来参考。

此部分内容

- 电动工具信息
- 安全警示语
- 质保
- 网站
- ServAid
- 安全数据表 MSDS/SDS
- 螺母扳手的产品安全视频
- 原产地
- 尺寸图

# 电动工具信息

警告

阅读随本电动工具提供的所有安全警告、说明、图解和规定。

不遵守下列全部说明可能导致电击、火灾和/或严重的伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。

# 安全警示语

危险、警告、小心和注意等安全警示语的意思如下：

危险 | 危险表示一种危险的情况，如果不能避免，将会导致死亡或严重伤害。
警告 | 警告表示一种危险的情况，如果不能避免，可能导致死亡或严重伤害。
小心 | 小心与安全警告标志一起使用，表示一种危险的情况，如果不能避免，可能会导致轻微或中等程度的伤害。
注意 | 注意用于指示与个人伤害无关的操作。

# 质保

- 产品保修期将在 Atlas Copco 配送中心发货后的 12+1 个月后到期。

- 保修不包括部件正常的磨损和断裂。

  - “正常磨损和断裂部件”是指在工具常规维护期内，需要更换、进行其他调整/大修的部件（以时间、运行时数或其他形式表示）。

- 产品保修以工具及组件的正常使用、维护和修理为前提。

- 本保修不适用于在保修有效期内因维护保养不当或由 Atlas Copco 及其授权维修服务合作伙伴之外的他方进行维修保养而造成的损坏部件。

- 要避免工具零配件损坏或断裂，请按建议的维护周期保养工具并严格遵守说明操作。

- 保修类修理仅在 Atlas Copco 维修间或由获得授权的维修服务合作伙伴处理。

Atlas Copco 通过 ToolCover 合约提供延保及最佳的预防维护服务。有关详情，请联系您当地的服务代表。有关详情，请联系您当地的服务代表。

电动马达：

- 保修仅适用于未打开过的电动马达。

# 网站

有关我们的产品、配件、备件和已发布事项的信息，请访问 Atlas Copco 网站。

请访问：www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid 是一个持续更新的门户网站，含有技术信息，例如：

- 法规和安全信息

- 技术数据

- 安装、操作和维修说明

- 备件列表

- 附件

- 尺寸图

请访问：https://servaid.atlascopco.com.

如需进一步的技术信息，请联系您当地的 Atlas Copco代表。

# 安全数据表 MSDS/SDS

安全数据表描述了 Atlas Copco销售的化学产品。

有关更多信息，请访问 Atlas Copco网站 www.atlascopco.com/sds。

# 螺母扳手的产品安全视频

为了安全操作，请了解更多有关 Atlas Copco 螺母扳手上的安全功能以及操作员必须采取的措施的信息。点击链接或扫描以下二维码观看视频：

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

# 原产地

对于原产地，请参见产品标签上的信息。

# 尺寸图

尺寸图可以在尺寸图存档或 ServAid 上找到。

请访问：https://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw或 https://servaid.atlascopco.com。

# 概览

# 概述

弯头无线拧紧扳手 Tensor ITB-A 具有多种型号和附件可选，进一步提高了生产效率和安装质量。可实现真实角度补偿，拧紧速度更快，无线信号更强。Tensor ITB-A 是 Tensor IxB 系列的一部分，该系列共享一个集成控制器平台。它在工具内具有控制器功能，允许直接与站附件和生产系统集成，而无需中间的物理控制器。从而开启了一个充满新机遇的世界。

# 特性

- 集成控制器

- 真实角度-陀螺仪角度补偿

- 多种工具型号和附件可选

- 旋入加速

- 优化散热

- 双天线

# 优点

- 生产效率提高——有线工具的转速

- 连接点质量更高

- 安装快捷、线体平衡简单

- 易于使用-不需要额外培训

- 持续生产和正常运行时间增加

# 产品基础系列： Tensor IxB

本视频系列涵盖了与 IxB 工具相关的广泛主题，包括使用 FMSP 提供许可证、导入和导出数据、连接到 ToolsTalk 2 或 ToolsNet 8 等：

产品基础系列：Tensor IxB

# 系统功能

该工具包括一个嵌入式控制器，用于配置拧紧程序、批次和其他工具功能，例如输入和输出信号。

通过将工具经由 USB 连接到 PC 或建立与工厂网络的无线连接，嵌入式控制器可通过 IxB 软件 Web 用户界面访问。

# 工具钥匙

IxB 工具命名格式可用于描述该工具的功能和特征。以下是示例工具名称及相应的工具键。

位置 | 描述 | 关键词
--- | --- | ---
1 | 平台 | I = IxB（集成控制器）
2 | 技术 | P = 脉冲 T = 传感器
3 | 供电 | B = 电池
4 | 工具形状 | A = 角式 P = 手枪式 S = 直柄式
5 | 马达尺寸 |
6 | 工具生成 |
7 | 最大扭矩 (Nm) |
8 | 输出驱动 | I = 内六角 HAD = 持握驱动
9 | 驱动器尺寸 | 06 = 1/4" 10 = 3/8" 13 = 1/2"
10 | 附件 | HMI = EHMI
11 | 精度 | H = 高扭矩精确度
12 | 附件 | 空白 = 无配件 BU = 2D 扫码枪 D4 标记 B = 2D 扫码枪 L = 前灯

# 工具功能

位置 | 说明
--- | ---
1 | LED 指示灯
2 | 反向环
3 | 工具触发器
4 | USB 端口
5 | IAM（SD 卡）
6 | 电池
7 | 可选配件的位置
8 | 功能按钮

# 产品电源

本产品既可使用电池，也可使用电源线与电源装置结合使用。

# 环境温度

为了获得最佳的电池性能和寿命，请将电池保持在温度区间内。

工作温度，充电 | +5 至 +40 °C （+41 至 +104 °F）
工作温度，放电 | 0 至 +40 °C （+32 至 +104 °F）
运输温度 | -20 至 +40 °C （-4 至 +104 °F）
储藏温度 | +10 至 +25 °C （+50 至 +77 °F）

不要将电池放在阳光直射的地方。

# 产品技术数据

产品技术数据可以在 ServAid 或 Atlas Copco 网站上找到。

请访问：https://servaid.atlascopco.com 或 www.atlascopco.com。

如果这两个网站均未提供技术产品数据，请联系当地的 Atlas Copco 客服中心寻求帮助。

# 附件

# 配件信息

请访问 ServAid 上的工具产品页面，以获取有关兼容附件的信息。

# LED 指示灯

工具的 LED 环配有以下指示灯：

位置 | LED 指示灯 | 主要含义
--- | --- | ---
1 | 红色状态 LED | 拧紧结果，NOK
2 | 绿色状态 LED | 拧紧结果，OK
3 | 黄色状态 LED | 可在 IxB Software 中配置以指示不同的事件
4 | 蓝色 LED | 可在 IxB Software 中配置以指示不同的事件
5 | 方向 LED | 拧紧方向
6 | - | -
7 | 报警 LED | 工具发生错误
8 | 电池 LED | 电池充电状态
9 | 无线连接 LED | 连接已建立

要配置 LED 指示灯，请参阅 IxB 软件用户指南。

# 安装

# 安装说明

# 连接到 IxB 软件 Web 用户界面

1. 将电源连接到工具。红色和绿色的 LED 指示灯以及方向 LED 指示灯闪烁，表明工具正在启动。等待直到电池 LED 和其中一个方向 LED 指示灯亮起。工具现在可以操作了。

2. 取下工具 USB 端口的盖子。

3. 将工具连接到 PC 的 USB 端口。打开一个 Web 浏览器，然后输入 IXB 软件用户界面的地址：169.254.1.1。

连接 PSU 后，电池 LED 不亮。

## 产品基础教程

https://www.youtube.com/watch?v=ffQHjRwbIgw

# 连接电源电缆

要连接电源电缆，请参见电源装置 950W 产品说明。

# 安装和取出电池

1. 将电池安装到工具上，并确保它已正确固定。电池可以朝前或朝后安装，以获得最佳的可触及性和平衡性。

2. 要取出电池，请按下电池上的按钮并将其推出。

# 安装配件

工具的拆卸和/或配件的安装只能由具有相关资质的维护人员进行。

所需的工具：

- 活动扳手

- 螺丝刀

1. 将前部放入适当尺寸的夹钳，然后在老虎钳中紧固夹钳。

2. 使用活动扳手拧松前盖螺母。取下老虎钳上的工具。

3. 小心地从工具中拉出斜齿轮。

4. 从斜齿轮罩壳中拆下以下部件：

   1. 锁环（保留供日后使用）

   2. 密封垫圈（待丢弃）

   3. 前盖螺母（待丢弃）

5. 将以下部件安装到锥齿轮箱上：

   1. 适用的新前盖螺母。在盖螺母内部涂一薄层润滑脂。

   2. 新密封垫圈

   3. 锁环

6. 将电机壳体上的 O 形环更换为直径相同但更厚的 O 形环。在 O 形环上和电机壳体下部涂抹一层薄薄的润滑脂。

7. 将工具放入内侧具有两个销的半环中。将半环放在正确位置后，销将装配到电机壳体的槽中，从而防止半环转动。

8. 将排线接入标有 1 的总线端口。

9. 将上半环上的柔性电缆与标有 2 的总线端口连接，然后将两个半环放在一起。

   如果安装激光扫描仪：不得凝视光束。此设备发射出 CDRH/IEC Class 2 激光和 IEC Class 1M 光。

10. 将 O 形环放入半环前部的槽中。在 O 形环上涂抹一层薄薄的润滑脂。

11. 使用螺丝刀通过 4 个螺钉拧紧两个半环。

    确保上半环端部的密封件密封紧密。

12. 从齿轮箱中拉出行星齿轮。在转轴上完全推下行星齿轮。

    确保齿轮置于正确位置。

    将齿轮放回原位。在密封垫圈上涂抹一层薄薄的润滑脂。

13. 将前部放入夹钳，然后在老虎钳中紧固夹钳。

14. 使用活动扳手拧紧前盖螺母。

# 初始配置

# 软件安装和升级

有关软件安装和升级的信息，请参阅 IxB 软件用户指南。

# 工具配置

有关建立无线连接、安装许可证、配置和分配拧紧程序的信息，请参阅 IxB 软件用户指南。

该链接指向的是该软件的最新版本。ServAid 上提供了描述该软件早期版本的用户指南。

# 操作

# 人体工学指导准则

通读此一般人体工学指导准则列表时考虑您的工作台，找出在姿势、组件放置或工作环境方面可以改进的地方。

- 请频繁地间歇并更换作业位置。

- 根据需求和工作任务调整工作台区域。

  - 通过确定需要放置零件和工具的位置调整出方便的范围，避免静态运功。

  - 使用工作台设备，例如适合工作任务的桌椅。

- 避免作业位置高于肩部水平线或在装配操作期间静态持握工具。

  - 在肩部水平线以上位置作业时，通过减轻工具重量来减少静态的肩部肌肉负担，例如使用扭矩臂、软管卷盘或重量平衡器。您也可以通过在近身位置持握工具来减轻静态的肩部肌肉负担。

  - 经常休息。

  - 避免肩部或腕部使用极端姿势，尤其在需要使用一定力量的操作过程中。

- 调整出方便的视野，使眼睛和头部的运动最少。

- 处理工作任务时使用适当的照明。

- 处理工作任务时选择适当的工具。

- 在嘈杂的环境中，请使用护耳设备。

- 使用高质量插入式工具和消耗品以最大限度减少暴露于过度振动的情况。

- 尽量减少在反作用力情况下的暴露。

  - 切割时：

    如果切割轮弯曲或者未正确予以引导，则切割轮可能会卡住。务必针对切割轮使用正确的法兰，并在操作过程中避免弯曲切割轮。

  - 钻孔时：

    当钻头打穿时，钻孔机可能会停转。如果停转扭矩高，请使用支撑手柄。安全标准 ISO11148 第 3 部分建议，对于枪柄式工具使用可吸收 10 Nm 以上反作用扭矩的设备，对于直柄式工具，使用可吸收 4 Nm 以上反作用扭矩的设备。

  - 使用直接驱动螺丝刀或扳手时：

    反作用力取决于工具的设置和连接件的特性。力量和姿势决定了操作员可以承受的反作用力大小​​。调整扭矩设置，以适合操作人员的力量和姿势，如果扭矩过高，则使用扭矩臂或反作用杆。

- 在多尘环境中，请使用除尘系统或戴口罩。

# 操作说明

# 一般说明

工具只有配备相应的反作用杆（适应于相应的螺纹连接件应用）才可以使用。

警告

挤压危险

在开始前务必检查工具转动方向！在意外转动方向下启动可能会造成严重的人身伤害或财产损失。活动部件可能导致压伤和割伤。

- 确保在启动工具前转动方向正确。

- 避免双手和手指靠近移动部件。

# 锁定杆

锁定杆的功能是避免工具意外启动。

翻转锁定杆以锁定/解锁安全功能。在收起工具之前，务必将锁定杆置于锁定位置。

- 确保工具配备锁定杆。

- 确保锁定杆正常工作。

- 如果不能正常工作，请更换锁定杆。

- 切勿拆除锁定杆或用胶带将它锁定。

已锁定位置。
已解锁位置。

# 电池充电 LED 指示灯

该工具由锂离子电池供电。电池容量取决于电池型号和使用该工具执行的工作类型。

工具上的电池 LED 指示灯指示电池的充电状态 (SOC)。它通过三个指示剩余电量的格显示，如下：

电池充电指示灯 | 附注
--- | ---
3 个白色格 | 满电量。
2 个白色格 | 高电量。
1 个白色格 | 中等电量。 必要时给电池充电
1 个红格 | 低电量。 给电池充电。
1 个闪烁的红格 | 电量严重不足，无法进行拧紧操作。给电池充电
所有格闪烁白光 | 工具正在备用电池上运行。

有关电池电量和电池上的运行状况指示灯的信息，请参阅所涉及电池型号的产品说明。

## 产品基础教程

https://www.youtube.com/watch?v=vIzJvQ__ZEc

# 工具校准

有关此工具的校准信息，请参阅 IxB 软件用户指南。

该链接指向的是该软件的最新版本。ServAid 上提供了描述该软件早期版本的用户指南。

# 拧紧程序选择指示

LED 环中的指示器可以配置为按顺序 (1−9) 显示当前选择的拧紧程序。该功能必须在 IxB 软件 Web 用户界面中激活。

1. 要按顺序显示当前选择的程序，请向左转动反向环。拧紧程序的 LED 从左到右、从上到下显示，如下所示。如果当前选择的拧紧程序的顺序位置大于 9，则 LED 指示灯不会点亮。

2. 向右转动反向环，然后按下工具触发器以运行拧紧程序。结果显示在 LED 环上。

3. 要再次显示选择的程序，请向左转动反向环。

拧松结果将正常显示。如果完全拧松后向右转动反向环，则选择的拧紧程序将显示在 LED 环上。

# 拧紧

随着拧紧扭矩的增加，反作用力也相应地增大。请确保工具处于正常工作状态，且能正常编程。工具的异常行为可能会导致操作员受伤。

## 拧紧的旋转方向。

确保工具的旋转方向正确：

- 向右转动反转环，顺时针 (CW) 设置拧紧方向。

- 向左转动反转环，逆时针 (CCW) 设置拧紧方向。

# LED 指示灯闪光模式

该工具的 LED 指示灯的标准闪烁模式如下所示。要配置 LED 指示灯，请参阅 IxB 软件用户指南。

LED 指示灯 | 灯的行为 | 状态
--- | --- | ---
拧紧方向 红色和绿色 | 双向稳定 闪烁 | 工具正在启动。
电池和 拧紧方向 | 稳定 | 工具已启动，已做好操作准备。
拧紧方向 | 双向闪烁 | 软件更新后，工具正在启动。
拧紧方向 | 两个方向闪烁八次，然后持续亮起半秒钟。 重复此闪烁模式，直到工具自动执行重新启动。 | 指出以下操作之一： IAM 上的数据无效 工具软件更新期间出错 救援模式 IAM 丢失 有关错误消息的更多信息，请参阅 IxB 软件用户指南。

# 维修

# 预防静电

产品和控制器内部的零部件对静电敏感。为了避免影响正常使用，确保在防静电的工作环境下对工具进行维护和保养。下图为相关的维修工作台示例。

# 使用 IAM 传输配置

智能应用模块 (IAM) 具有 SD 卡的形状因子。SD 卡包含所有当前网络配置和设置。

如果工具发生故障，可以将卡插到新的工具上，所有功能均保持不变。当卡插到新的工具上时，新工具将更新到卡上的软件中。最好确保新工具已经运行与旧工具相同的软件版本，以最大程度地降低数据丢失的风险。

请注意，当卡插到另一个工具上时，与该工具关联的已保存结果将丢失。MAC 地址与卡相关联，而不是与工具本身相关联。将卡转移到新工具时，工具的 MAC 地址将更新。

除了存储工具配置数据和软件之外，IAM 不能用于任何其他操作。重新格式化卡以及通过除 IxB 软件或 ToolsTalk Service 2 之外的其他方式操作卡上的数据将导致卡无法使用。

## 产品基础教程

https://www.youtube.com/watch?v=zB0QcQSdsz8

# 维护说明

# 检修

将您的工具送交专业维修人员，只能使用相同的备件进行修理。这样可确保保持工具的安全必须由接受过有关 IxB 工具保养培训的合格人员进行维修保养。

工具的电机是封铅的，除了 Atlas Copco Industrial Technique AB，在任何情况下任何人都不得打开电机。如果判断电机有缺陷或需要进行维修保养，则应将整个电机送回 Atlas Copco Industrial Technique AB 进行更换。如果电机被 Atlas Copco Industrial Technique AB 之外的其他任何人打开，则将不予维修。

建议定期进行大修与预防性维护保养（每年一次或拧紧次数达到 250,000 次后，以先到者为准）。如果高负荷使用工具，应增加维护次数。如果机器工作不正常，应立即停止运行以进行检查。

当拆卸工具时，务必使用专门设计的维修工具，这些工具在 ServAid - https://servaid.atlascopco.com 上的备件部分推荐。

# 维修建议

建议定期进行预防性维护。请参见预防性维护中的详细信息。如果产品工作不正常，请勿运行并对其检查。

如果未包含预防性维护的详细信息，须遵守一般操作指南：

- 彻底清洗相应的零部件。

- 更换任何故障或磨损零部件。

# 备用电池维护

该工具包含一块内部备用电池。备用电池用于在更换主电池的过程中使无线电通信保持活动状态。备用电池提供大约 20 秒的时间来更换主电池，然后工具关闭。

一定要将近期生产的工具连接到主电池上并通电两小时，为备用电池充电。

使用的软件版本低于下表所列版本时，至少每 12 个月更换一次备用电池。更换程序必须由合格的维修技术人员执行。更换后的备用电池按照回收说明进行回收。

软件版本如下表所示，每三年更换一次备用电池。保养间隔延长仅适用于与下表所列软件版本一起使用的新电池。如果备用电池已使用近 12 个月，建议在更新到新软件时更换备用电池。

TBP/TBP-S | SRB31 | SRB81 | IxB
版本 2.1.3 或更新版本 | 版本 1.3.15 或更新版本 | 版本 1.4.0 或更新版本 | 版本 3.10.4 或更新版本

## 存放条件

- 备用电池寿命受到极端温度的负面影响。将工具存放在环境温度介于 0-30°C 的环境中。不要把备用电池存放在仓库。

- 如果一件新出厂的工具要存放在仓库，确保在存放之前开机至少两小时。

- 存放在仓库期间，确保至少每五个月开机一次为备用电池充电。工具每次必须开机至少两小时。

# 润滑说明

# 润滑剂指南

部件 | 润滑剂
--- | ---
带轴承的行星齿轮 | Molycote BR2 Plus
带轴承的角齿轮 | Atlas Gear Grease 270 （配置有 110° 角头 (-SZ) 的工具也可使用 Molycote Longterm 2 plus。）
螺纹，O 形圈，其他 | Almagard LE 3751

# 检验

在每次保养时按照润滑指南进行润滑。

有关更多信息，请参阅 ServAid - https://servaid.atlascopco.com 中的备件部分。

# 疑难解答

# 事件和错误代码

有关工具事件和错误代码的完整列表，请参阅 IxB 软件用户指南。

# 工具过热

通过适当调整，此工具可以处理操作员所承担的任何普通线路工作。

工具温度可能受以下参数影响：

- 短周期时间

- 超出额定值的扭矩

- 太低的速度

- 非常高的有效扭矩

- 非常软的接头

- 环境温度

# 回收

# 环境法规

当产品完成任务后，须妥善进行回收。按照当地法律的规定拆卸该产品并回收组件。

电池内含可能危害环境、人体健康及安全的有害物质，如处理不当将造成严重后果。严禁将电池作为生活垃圾丢弃。电池需单独回收处理，并投放至专用电池回收箱。本产品及其信息符合电池法规 (EU)2023/1542 的相关要求，必须根据该法规进行处理。电池标有划线带轮垃圾桶符号，下面没有单根黑条。电池须按照当地法规回收或送往当地 Atlas Copco 客户服务中心处理。仅限受过培训的人员处理电池。通过正规回收渠道归还废旧电池，您将助力环境保护并实现宝贵原材料的循环利用。

# 回收说明

位置 | 部件 | 备注 | 以下列形式再利用
--- | --- | --- | ---
1 | 弯头 |  | 金属，钢
2 | 盖形螺母 |  | 金属，钢
3 | 行星齿轮 |  | 金属，钢
4 | 扭矩传感器 |  | 电子元件 (WEEE)
5 | 轴 |  | 金属，钢
6 | 板 | 2 个 | 金属，钢
7 | 封罩 | 2 个 | 塑料，其他，PA
8 | 电机 |  | 电子元件 (WEEE)
9 | HMI 模块 |  | 电子元件 (WEEE)
10 | 盖形螺母 |  | 金属，钢
11 | 卡环 |  | 金属，钢
12 | 锁环 |  | 金属，钢
13 | 手柄体 |  | 金属，铝
14 | 手柄 | 2 个 | 塑料，其他，PA
15 | 天线 | 2 个 | 电子元件 (WEEE)
16 | 电池座 |  | 金属，铝
17 | 主板模块 |  | 电子元件 (WEEE)
18 | 主板固定器 | 4 个 | 橡胶，热塑性弹性体
19 | 按钮 |  | 金属，钢
20 | 塑料支架 | 2 个 | 塑料。其他，POM
21 | 护盖 |  | 塑料，其他，PA
22 | 备用电池 |  | 电池，锂离子
23 | 电源模块 |  | 电子元件 (WEEE)
24 | 配件 | 选配 | 电子配件 - 电子元件 (WEEE)，其他 - 金属，钢
25 | 配件 | 选配 | 电子配件 - 电子元件 (WEEE)，其他 - 金属，钢