# ITB-A31-30-10

## Battery-Powered Nutrunner

Uhlová akumulátorová uťahovačka Tensor ITB-A, s jej širokým sortimentom modelov a voliteľného príslušenstva, posúva produktivitu a kvalitu montáže na vyššiu úroveň. ITB-A ponúka široké funkcie vrátane korekcie pravého uhla TrueAngle, rýchlejších uťahovacích otáčok a zlepšenej intenzity bezdrôtového signálu. Tensor ITB-A je časťou radu Tensor IxB, s ktorým sa delí o integrovanú platformu riadiacich jednotiek. V nástroji je integrovaná plná funkcionalita riadiacej jednotky, ktorá umožňuje priamu integráciu s príslušenstvom stanice a výrobným systémom bez potreby vloženia fyzického boxu riadiacej jednotky, čo otvára celý rad nových príležitostí.

# Výhody

- Zvýšená produktivita – otáčky káblového nástroja

- Zlepšená kvalita spoja

- Rýchla inštalácia a ľahké opätovné rebalansovanie linky

- Jednoduché používanie – bez potreby dodatočného školenia

- Nepretržitá výroba a zvýšený prevádzkový čas

# Vlastnosti

- Integrovaná riadiaca jednotka

- TrueAngle – korekcia pravého uhla s gyroskopom

- Široký sortiment modelov nástrojov a príslušenstva

- Posilňovač uťahovania

- Optimalizované odvádzanie tepla

- Duálna anténa