# Przegląd informacji montażowych

Legenda do strony 2.

Aby zamontować izolowaną osłonę narzędzia, wykonaj następujące czynności:

1. Zdejmij przednią nakrętkę i gumowy pierścień z izolowanej osłony narzędzia.

2. Rozdziel izolowaną osłonę narzędziową na dwie części.

3. Przymocuj dwie części izolowanej osłony narzędzia do narzędzia.

4. Przymocuj przednią nakrętkę oraz gumowy pierścień we właściwym miejscu do narzędzia.

Aby usunąć izolowaną osłonę narzędzia, wykonaj następujące czynności:

1. Zdejmij przednią nakrętkę i gumowy pierścień izolowanej osłony narzędzia z narzędzia.

2. Zdejmij dwie części izolowanej osłony narzędzia z narzędzia.