# Insulated Cover ETV STR25

## Attachments

# Declaraciones

# Requisitos regionales

ADVERTENCIA

Este producto le puede exponer al plomo, considerado por el Estado de California como causante de cáncer y de malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para más información visite

https://www.p65warnings.ca.gov/

# Seguridad

CONSERVAR - ENTREGAR AL USUARIO

ADVERTENCIA

Lea todas las advertencias, instrucciones, ilustraciones y especificaciones de seguridad suministradas con esta herramienta motorizada.

Si no se siguen todas las instrucciones que se indican a continuación pueden producirse descargas eléctricas, incendios o graves daños personales.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

ADVERTENCIA

Respete siempre todas las normas de seguridad relativas a la instalación, funcionamiento y mantenimiento de acuerdo a la legislación local.

## Declaración de uso

- Solo para uso profesional.

- No se debe modificar ningún aspecto de este producto ni de sus accesorios.

- No utilice este producto si está dañado.

- Si los datos del producto o las señales de advertencia de peligro en el producto dejan de ser legibles o se desprenden, sustitúyalas sin demora.

- Solo personal cualificado puede instalar, operar y realizar servicios en el producto en un entorno industrial.

En esta sección

- Uso previsto
- Instrucciones específicas para el producto

# Uso previsto

Este producto está diseñado para utilizarse en o cerca de equipos eléctricos energizados o conductores que funcionen a una tensión máxima de 1000 V.

# Instrucciones específicas para el producto

# Seguridad general de instalación

ADVERTENCIA

Peligro de alta tensión

Las cubiertas de las herramientas aisladas deben utilizarse siempre junto con los vasos aislados.

- No utilice las cubiertas de las herramientas aisladas sin los vasos aislados.

- Instale las cubiertas de las herramientas aisladas de forma segura, siga siempre las instrucciones de instalación.

- Sustituya las cubiertas de las herramientas aisladas si están dañadas de alguna forma.

En esta sección

- Descripción general de la instalación

# Descripción general de la instalación

Leyenda de la página 2.

Para instalar la cubierta de la herramienta aislada, siga los siguientes pasos:

1. Retire la tuerca delantera y el anillo de goma de la cubierta de la herramienta aislada.

2. Separe la cubierta de la herramienta aislada en dos partes.

3. Fije las dos partes de la cubierta de la herramienta aislada a la herramienta.

4. Apriete la tuerca delantera y fije el anillo de goma en su sitio en la herramienta.

Para retirar la cubierta de la herramienta aislada, siga los siguientes pasos:

1. Retire la tuerca delantera y el anillo de goma de la cubierta de la herramienta aislada en la herramienta.

2. Retire las dos partes de la cubierta de la herramienta aislada en la herramienta.

# Seguridad general de operación

ADVERTENCIA

Peligro de alta tensión

El contacto accidental con cualquier tipo de alta tensión podría provocar lesiones graves e incluso la muerte.

- Utilice siempre las cubiertas de las herramientas aisladas junto con los vasos aislados.

- No utilice las cubiertas de las herramientas aisladas si están dañadas de alguna forma o si no están correctamente instaladas.

- Solo las partes de la herramienta revestidas con las cubiertas de las herramientas aisladas están protegidas contra las altas tensiones. Las otras partes de la herramienta no están protegidas contra las altas tensiones.

## Inspección antes del uso

- Haga una inspección visual de este producto antes de usarlo.

- Si tiene alguna duda sobre la seguridad de este producto, solo el personal adecuadamente formado debe inspeccionarlo y volver a probarlo si es necesario.

## Temperatura

- Utilice este producto en un entorno industrial con una temperatura regulada.

- No utilice este producto en temperaturas superiores a 40 °C o en condiciones de alta humedad atmosférica.

# Seguridad general durante el servicio y el mantenimiento

## Almacenamiento

- Almacene este producto de forma adecuada para minimizar el riesgo y evitar que se dañe el aislamiento debido al almacenamiento o al transporte.

- Almacene este producto separado de otras herramientas para evitar daños internos o confusión.

- Proteja este producto de fuentes de calor excesivo así como de la radiación UV.

## Inspección periódica

Solo el personal adecuadamente formado deberá realizar una inspección visual anual de este producto para determinar la idoneidad de los servicios futuros.