# Insulated Cover ETV STR25

## Attachments

# Deklaracje

# Wymagania regionalne

OSTRZEŻENIE

Ten produkt może narazić użytkownika na kontakt z chemikaliami, między innymi ołowiem, który wg władz stanu Kalifornia powoduje raka, wady wrodzone i upośledzenie płodności. Więcej informacji podano w witrynie

https://www.p65warnings.ca.gov/

# Bezpieczeństwo

Nie wyrzucać — przekazać użytkownikowi

OSTRZEŻENIE

Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami, ilustracjami i specyfikacjami dołączonymi do niniejszego narzędzia mechanicznego.

Nieprzestrzeganie wszystkich zmieszczonych poniżej instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIE

Należy zawsze przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów dotyczących instalacji, obsługi i konserwacji.

## Oświadczenie o przeznaczeniu

- Wyłącznie do użytku profesjonalnego.

- Nie wolno w żaden sposób modyfikować produktu ani jego akcesoriów.

- Nie należy użytkować uszkodzonego produktu.

- Jeśli umieszczone na produkcie etykiety zawierające dane produktu lub ostrzegające przed niebezpieczeństwem przestaną być czytelne lub odpadną, należy je niezwłocznie wymienić.

- Produkt musi być instalowany, obsługiwany i serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę w warunkach przemysłowych.

W tej sekcji

- Przeznaczenie
- Instrukcje dotyczące produktu

# Przeznaczenie

Ten produkt jest przeznaczony do stosowania na lub w pobliżu urządzeń elektrycznych lub przewodów znajdujących się maksymalnie pod napięciem 1000 V.

# Instrukcje dotyczące produktu

# Ogólne zasady bezpieczeństwa podczas instalowania

OSTRZEŻENIE

Zagrożenia związane z wysokim napięciem

Należy używać izolowanych osłon narzędzi razem z izolowanymi nasadkami.

- Nie wolno używać izolowanych osłon narzędzi bez izolowanych nasadek.

- Należy dokładnie przymocować Izolowane osłony narzędzi, postępując zgodnie z instrukcją montażu.

- W razie uszkodzenia należy wymienić izolowane osłony narzędzi.

W tej sekcji

- Przegląd informacji montażowych

# Przegląd informacji montażowych

Legenda do strony 2.

Aby zamontować izolowaną osłonę narzędzia, wykonaj następujące czynności:

1. Zdejmij przednią nakrętkę i gumowy pierścień z izolowanej osłony narzędzia.

2. Rozdziel izolowaną osłonę narzędziową na dwie części.

3. Przymocuj dwie części izolowanej osłony narzędzia do narzędzia.

4. Przymocuj przednią nakrętkę oraz gumowy pierścień we właściwym miejscu do narzędzia.

Aby usunąć izolowaną osłonę narzędzia, wykonaj następujące czynności:

1. Zdejmij przednią nakrętkę i gumowy pierścień izolowanej osłony narzędzia z narzędzia.

2. Zdejmij dwie części izolowanej osłony narzędzia z narzędzia.

# Ogólne zasady bezpieczeństwa obsługi

OSTRZEŻENIE

Zagrożenia związane z wysokim napięciem

Przypadkowy kontakt z wysokim napięciem może spowodować poważne obrażenia ciała, a nawet śmierć.

- Należy używać izolowanych osłon narzędzi razem z izolowanymi nasadkami.

- Nie wolno używać izolowanych osłon narzędzi, jeżeli zostały one w jakikolwiek sposób uszkodzone lub jeżeli nie zostały prawidłowo zamontowane.

- Przed wysokim napięciem są chronione jedynie te części narzędzia, które są osłonięte izolowanymi osłonami. Pozostałe części narzędzia nie są chronione przed wysokim napięciem.

## Kontrola poprzedzająca użycie produktu

- Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową tego produktu.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa tego produktu, powinien on zostać zbadany przez odpowiednio przeszkoloną osobę, a w razie potrzeby ponownie go przetestować.

## Temperatura

- Produkt ten należy używać w środowisku przemysłowym o regulowanej temperaturze.

- Nie należy używać tego produktu w temperaturach powyżej 40°C ani w środowisku roboczym o wysokiej wilgotności powietrza.

# Ogólne zasady bezpieczeństwo serwisu i konserwacji

## Przechowywanie

- Produkt należy odpowiednio przechowywać, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia izolacji podczas przechowywania lub transportu.

- Produkt należy przechowywać oddzielnie od innych narzędzi, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych lub pomyłek.

- Produkt ten należy chronić przed nadmiernym nagrzewaniem i promieniowaniem UV.

## Badanie okresowe

Coroczne oględziny tego produktu mające na celu określenia jego przydatności do dalszego użytkowania powinna przeprowadzić odpowiednio przeszkolona osoba.