# Insulated Cover ETV STR25

## Attachments

# Erklärungen

# Regionale Anforderungen

WARNUNG

Dieses Produkt kann Sie Chemikalien, einschließlich Blei, aussetzen, was nach Kenntnis des Bundesstaats Kalifornien zu Krebserkrankungen und Geburtsfehlern oder sonstigen Schäden am Fortpflanzungssystem führen kann. Weitere Informationen finden Sie unter

https://www.p65warnings.ca.gov/

# Sicherheit

NICHT WEGWERFEN - AN BENUTZER WEITERLEITEN

WARNUNG

Lesen Sie alle mit diesem Elektrowerkzeug bereitgestellten Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen.

Eine Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder ernsthaften Verletzungen führen.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zur künftigen Verwendung auf.

WARNUNG

Alle örtlichen Vorschriften, die Installation, Bedienung und Wartung betreffen, müssen immer beachtet werden.

## Nutzungserklärung

- Nur zum Gebrauch durch ausgebildete Fachkräfte.

- Dieses Produkt und sein Zubehör dürfen in keinem Fall modifiziert werden.

- Benutzen Sie dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.

- Wenn die Produktdatenschilder oder Gefahrenwarnschilder unleserlich werden oder sich ablösen, sind diese sofort zu ersetzen.

- Das Produkt darf nur von geschulten Fachkräften und nur in Industrieumgebungen installiert, bedient und gewartet werden.

In diesem Abschnitt

- Vorgesehener Verwendungszweck
- Produktspezifische Anweisungen

# Vorgesehener Verwendungszweck

Dieses Produkt ist zur Verwendung an oder in direkter Nähe von unter Spannung stehenden elektrischen Geräten oder Leitern mit einer maximalen Spannung von 1000 V vorgesehen.

# Produktspezifische Anweisungen

# Allgemeine Sicherheit bei der Installation

WARNUNG

Gefahr durch Hochspannung

Isolierte Werkzeugabdeckungen müssen immer zusammen mit isolierten Aufsätzen verwendet werden.

- Verwenden Sie isolierte Werkzeugabdeckungen nicht ohne isolierte Aufsätze.

- Installieren Sie die isolierten Werkzeugabdeckungen sorgfältig und befolgen Sie immer die Installationsanleitung.

- Tauschen Sie isolierte Werkzeugabdeckungen aus, wenn diese in irgendeiner Form beschädigt sind.

In diesem Abschnitt

- Installation - Übersicht

# Installation - Übersicht

Legende für Seite 2.

Befolgen Sie für die Installation der isolierten Werkzeugabdeckung die folgenden Schritte:

1. Entfernen Sie die vordere Mutter und die Gummischeibe von der isolierten Werkzeugabdeckung.

2. Zerlegen Sie die isolierte Werkzeugabdeckung in ihre zwei Hälften.

3. Bringen Sie die beiden Hälften der isolierten Werkzeugabdeckung am Werkzeug an.

4. Ziehen Sie die vordere Mutter fest und bringen Sie die Gummischeibe am Werkzeug an.

Befolgen Sie für das Entfernen der isolierten Werkzeugabdeckung die folgenden Schritte:

1. Entfernen Sie die vordere Mutter und die Gummischeibe der isolierten Werkzeugabdeckung vom Werkzeug.

2. Entfernen Sie die beiden Hälften der isolierten Werkzeugabdeckung vom Werkzeug.

# Allgemeine Betriebssicherheit

WARNUNG

Gefahr durch Hochspannung

Versehentlicher Kontakt mit Hochspannungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Verwenden Sie immer isolierte Werkzeugabdeckungen mit isolierten Einsätzen.

- Verwenden Sie isolierte Werkzeugabdeckungen nicht, wenn sie in irgendeiner Weise beschädigt sind oder nicht korrekt installiert wurden.

- Nur die durch die isolierte Werkzeugabdeckung abgedeckten Teile des Werkzeugs sind gegen Hochspannung geschützt. Die anderen Teile des Werkzeugs sind nicht gegen Hochspannung geschützt.

## Überprüfung vor der Verwendung

- Führen Sie vor der Verwendung des Produkts immer eine Sichtprüfung durch.

- Bestehen Zweifel hinsichtlich der Sicherheit des Produkts, muss eine entsprechend qualifizierte Person dieses überprüfen und erneut testen, falls nötig.

## Temperatur

- Verwenden Sie dieses Produkt in Industrieumgebungen mit geregelter Temperatur.

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Temperaturen von über 40°C oder bei hoher atmosphärischer Feuchtigkeit.

# Allgemeine Sicherheit während Instandhaltung und Wartung

## Lagerung

- Lagern Sie dieses Produkt ordnungsgemäß, um die Gefahr von Beschädigungen der Isolierung bei Lagerung oder Transport zu minimieren.

- Lagern Sie dieses Produkt getrennt von anderen Werkzeugen, um mechanische Schäden oder Verwechselungen zu vermeiden.

- Schützen Sie dieses Produkt vor übermäßiger Hitzeeinwirkung sowie UV-Strahlung.

## Regelmäßige Prüfung

Eine entsprechend qualifizierte Person sollte eine jährliche Sichtprüfung dieses Produkts durchführen, um seine Eignung für den weiteren Betrieb zu bestimmen.