# Visão Geral da Instalação

Legenda da página 2

Para instalar a tampa isolada da ferramenta, faça o seguinte:

1. Remova a porca dianteira e o anel de borracha da tampa isolada da ferramenta.

2. Separe a tampa isolada da ferramenta em suas duas metades.

3. Prenda à ferramenta as duas metades da tampa isolada da ferramenta.

4. Fixe a porca dianteira e prenda o anel de borracha no lugar na ferramenta.

Para remover a tampa isolada da ferramenta, faça o seguinte:

1. Remova da ferramenta a porca dianteira e o anel de borracha da tampa isolada da ferramenta.

2. Remova da ferramenta as duas metades da tampa isolada da ferramenta.