# Installation - Übersicht

Legende für Seite 2.

Befolgen Sie für die Installation der isolierten Werkzeugabdeckung die folgenden Schritte:

1. Entfernen Sie die vordere Mutter und die Gummischeibe von der isolierten Werkzeugabdeckung.

2. Zerlegen Sie die isolierte Werkzeugabdeckung in ihre zwei Hälften.

3. Bringen Sie die beiden Hälften der isolierten Werkzeugabdeckung am Werkzeug an.

4. Ziehen Sie die vordere Mutter fest und bringen Sie die Gummischeibe am Werkzeug an.

Befolgen Sie für das Entfernen der isolierten Werkzeugabdeckung die folgenden Schritte:

1. Entfernen Sie die vordere Mutter und die Gummischeibe der isolierten Werkzeugabdeckung vom Werkzeug.

2. Entfernen Sie die beiden Hälften der isolierten Werkzeugabdeckung vom Werkzeug.