# Sécurité générale de l’installation

AVERTISSEMENT

Danger lié à la haute tension

Toujours utiliser des protections isolées pour les outils ainsi que des douilles isolées.

- Ne pas utiliser des protections isolées sans douilles isolées.

- Installer correctement les protections isolées pour les outils, toujours suivre les instructions d'installation.

- Remplacer les protections isolées pour les outils si elles présentent quelconque dégât.

Dans cette section

- Aperçu de l’installation