# Installationsöversikt

Förklaring till sidan 2.

För att installera det isolerade verktygslocket gör du följande:

1. Avlägsna den främre muttern och gummiringen från det isolerade verktygslocket.

2. Dela det isolerade verktygslocket i dess två halvor.

3. Fäst de det isolerade verktygslockets båda halvor på verktyget.

4. Fäst den främre muttern och sätt fäst gummiringen på plats på verktyget.

För att avlägsna det isolerade verktygslocket gör du följande:

1. Avlägsna den främre muttern och det isolerade verktygslockets gummiring från verktyget.

2. Avlägsna det isolerade verktygslockets båda halvor från verktyget.